|  |
| --- |
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  Липецкая область  Липецкий район            ***Местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения КузьминоОтвержский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области***                                  2016 |

Основанием для подготовки местных нормативов градостроительного проектирования являются:

Градостроительный кодекс РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. и Федеральный закон № 131-ФЗ от 05.05.2014 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ».

Закон Липецкой области № 370-ОЗ от 05.03.2015 г. «О порядке подготовки, утверждения и изменения областных нормативов градостроительного проектирования в Липецкой области».

Постановление администрации сельского поселения **Кузьмино - Отвержский** сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации № **41** от **20.10.2016** года « Об утверждении Положения о порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Кузьмино - Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации и внесение изменений в них»

**Местные нормативы градостроительного проектирования** сельского поселения **Кузьмино - Отвержский** сельсовет Липецкого

муниципального района Липецкой области

**Содержание**

**Основная часть**

1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

* 1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области инженерных коммуникаций местного значения
     1. Электростанции, подстанция 35 кВ, переключательные пункты, трансформаторные подстанции, линии электропередачи 35 кВ, линии электропередачи 10 кВ
     2. Пункты редуцирования газа, резервуарные установки сжиженных углеводородных газов, газонаполнительные станции, газопровод распределительный, газопроводы попутного нефтяного газа
     3. Котельные, тепловые перекачивающие насосные станции, центральные тепловые пункты, теплопровод магистральный
     4. Водозаборы, станции водоподготовки (водопроводные очистные сооружения), насосные станции, резервуары, водонапорные башни, водопровод
     5. Очистные сооружения, канализационные насосные станции, канализация магистральная

* 1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области автомобильных дорог местного значения
     1. Автомобильные дороги местного значения
     2. Автостанции
     3. Автозаправочные станции
     4. Автогазозаправочные станции
     5. Автокемпинги, мотели
     6. Станции технического обслуживания легковых автомобилей

* 1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области образования
     1. Дошкольные образовательные организации
     2. Общеобразовательные организации
     3. Организации дополнительного образования

* 1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области физической культуры и массового спорта
     1. Физкультурно-спортивные залы
     2. Плавательные бассейны
     3. Плоскостные сооружения

* 1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов
     1. Полигоны бытовых и промышленных отходов, объекты по транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов
     2. Предприятия по переработке промышленных отходов
     3. Предприятия по обезвреживанию токсичных промышленных отходов
     4. Участки захоронения токсичных промышленных отходов
     5. Скотомогильники (биотермические ямы)
     6. Установки термической утилизации биологических отходов
     7. Площадки снеготаяния (снегосвалки)

* 1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области мест погребения
     1. Места погребения

* 1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения в иных областях, связанных с решением вопросов местного значения
     1. В области туристическо - рекреационной деятельности
        1. Территории рекреационного назначения
        2. Объекты туризма и рекреации
     2. Особо охраняемые природные территории
        1. Особо охраняемые природные территории местного значения
     3. Объекты культурного наследия
        1. Объекты культурного наследия местного значения
     4. Объекты производственного, сельскохозяйственного и коммунально-складского назначения
        1. Объекты производственного назначения
        2. Объекты пищевой промышленности и сельскохозяйственного назначения
        3. Объекты коммунально-складского назначения
     5. В области жилищного строительства на территории поселения
        1. Жилой квартал
        2. Площадки общего пользования различного функционального назначения
        3. Зона индивидуальной жилой застройки
     6. В области фармацевтики
        1. Аптеки
     7. В области культуры
        1. Помещения для культурно-досуговой деятельности
     8. В области физической культуры и спорта
        1. Помещения для физкультурных занятий и тренировок
     9. В области торговли, общественного питания и бытового обслуживания
        1. Предприятия торговли (магазины, торговые центры, торговые комплексы)
        2. Предприятия общественного питания
     10. Объекты бытового и коммунального обслуживания
         1. Предприятия бытового обслуживания
         2. Прачечные
         3. Химчистки
         4. Бани
         5. Гостиницы
     11. Культовые объекты
         1. Культовые здания и сооружения
         2. Дома священников, монастыри
     12. В области кредитно-финансового обслуживания
         1. Отделения банков
         2. Отделения и филиалы сберегательного банка
     13. В области почтовой связи
         1. Отделения почтовой связи
     14. В области транспортного обслуживания
         1. Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств
         2. Транспортно-логистические центры
     15. В области обеспечения доступности жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения
         1. Доступность жилых объектов, объектов соц. инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения
     16. В области обеспечения инженерной подготовки и защиты территории
         1. Инженерная подготовка и защита территории

**Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования**

1. Общие положения
2. Термины и определения.

4.Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного проектирования.

4.1. Общая характеристика состава и содержания местных нормативов градостроительного проектирования.

1. Административно-территориальное устройство сельского поселения.
   1. Общие сведения о сельском поселении и его территории
   2. Природно-климатические условия сельского поселения
   3. Социально-демографический состав и плотность населения сельского поселения
   4. Общие принципы зонирования территорий сельского поселения
2. Стратегия социально-экономического развития сельского поселения **Кузьмино-Отвержский** сельсовет Липецкого муниципального района
3. Показатели рекомендуемой обеспеченности количеством мест в детских дошкольных учреждениях и количеством учащихся в общеобразовательных школах на основании анализа численности населения муниципального образования (района).
   1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности количеством мест в детских дошкольных учреждениях и количеством учащихся в общеобразовательных школах по сельскому поселению
   2. Расчетные показатели обеспеченности количеством мест в детских дошкольных учреждениях и количеством учащихся в общеобразовательных школах по муниципальному району
4. Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при подготовке местных нормативов градостроительного проектирования.

**Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования**

Приложения

Содержание

**Основная часть**

1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

* 1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого

уровня территориальной доступности объектов в области инженерных коммуникаций

местного значения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование вида ОМЗ | Тип расчетного показателя | Вид расчетного  показателя | Наименова-ние расчетного  показателя, единица измерения | | Предельное значение расчетного показателя | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Электростанции, подстанция 35 кВ, переключательные пункты, трансформаторные подстанции, линии электропередач и 35 кВ, линии электропередач и 10 кВ | Расчетные показатели минималь-  но допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель  минима льно допусти мого уровня мощнос ти объекта | Норматив потребления коммунальных услуг по электроснабжению, кВт ч/чел./мес при кол-ве проживающих человек в квартире  (в одноквартирном жилом доме) | | Колво  комна т | | 1  челове к | | 2  челов ека | | | | 3  челов ека | | | 4  челов ека | | | 5 человек и более | |
| При нали чии электрической плиты | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1  комнат а | | 182  (187) | | 113  (116) | | | | 88  (90) | | | 71  (73) | | | 62  (64) | |
| 2  комнат ы | | 215  (221) | | 133  (137) | | | | 103  (106) | | | 84  (86) | | | 73  (75) | |
| 3  комнат ы | | 235  (241) | | 146  (150) | | | | 113  (116) | | | 92  (94) | | | 80  (82) | |
| 4 | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | комнат ы и более | | 250  (256) | | 155  (159) | | | | 120  (123) | | | 97  (100) | | | 85  (87) | |
| При н аличии газовой плиты | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1  комнат а | | 132  (137) | | 82  (85) | | | | 64  (66) | | | 52  (53) | | | 45  (47) | |
| 2  комнат | | 171  (177) | | 106  (110) | | | | 82  (85) | | | 67  (69) | | | 58  (60) | |
|  |  |  |  |  | | ы | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |
| 3  комнат ы | | 193  (200) | | 120  (124) | | | | 93  (96) | | | 75  (78) | | | 66  (68) | |
| 4  комнат ы и более | | 209  (216) | | 130  (134) | | | | 100  (104) | | | 82  (84) | | | 71  (74) | |
|  |  |  | Расчетный показатель  минимально допусти мой площади территории для размеще ния объекта | Размер земельного участка, отводимого для понизительных подстанций 35 кВ и переключате льных пунктов, кв.м | | 5000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Размер земельного участка, отводимого для трансформат орных подстанций, распределите льных и секционирую щих пунктов с высшим напряжением от 6 до 20кВ,  кв. м | | Вид объекта | | | | | | Размер земельного участка, кв.м | | | | | | | | | |
| Мачтовые подстанции мощностью от 25 до 250 кВА | | | | | | не более 50 | | | | | | | | | |
| Комплектные подстанции с одним трансформатором мощностью от 25 до 630 кВА | | | | | | не более 50 | | | | | | | | | |
| Комплектные подстанции с двумя трансформаторам и мощностью от 160 до 630 кВА | | | | | | не более 80 | | | | | | | | | |
| Подстанции с двумя трансформаторам и закрытого типа мощностью от 160 до 630 кВА | | | | | | не более 150 | | | | | | | | | |
| Распределительны е пункты наружной установки | | | | | | не более 250 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | Распределительны е пункты закрытого типа | | | | | | не более 200 | | | | | | | | | |
| Секционирующие пункты | | | | | | не более 80 | | | | | | | | | |
|  |  | Расчетный показатель максимальн о допустимог о уровня территориа льной доступност и | | | - | | не нормируется | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | Пункты редуцирования газа,  резервуарные установки сжиженных углеводородн ых газов, газонаполните льные станции,  газопровод распределите льный, газопроводы попутного нефтяного газа | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетн ый показатель  минимально допусти мого уровня мощности объекта | Удельные расходы природного и сжиженного газа для различных коммунальных нужд, куб.м в месяц (куб. в год) на 1 человека для природного  газа, кг в месяц  (куб. в год) на 1 человека для сжиженного  газа | | Вид потребления | | | | | | Норматив потребления природно-  го газа, куб.м в месяц (куб. в год) на 1 человека | | | | | | Норматив потребления сжиженного  газа, кг в месяц  (куб. в год) на 1 человека | | | |
| на приготовление пищи с использованием газовой плиты при наличии централизованного отопления и централизованного горячего водоснабжения | | | | | | 8,0 (96) | | | | | | - | | | |
| на приготовление пищи  с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии централизованного горячего водоснабжения | | | | | | 23,0 (276) | | | | | | - | | | |
|  |  |  |  |  | | подогрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии централизованного | | | | | | 15,0(180) | | | | | | - | | | |
|  |  |  |  |  | | горячего водоснабжения | | | | | |  | | | | | |  | | | |
| на приготовление пищи с использованием газовой плиты при отсутствии газового водонагревателя и централизованног о горячего водоснабжения | | | | | | 14,0 (144) | | | | | | - | | | |
| Отопление,  Куб.м/кв.м площади в месяц | | | | | | 7,0 | | | | | | - | | | |
| Расчетный показатель  минимально допустимой площади территории для размеще  -ния объекта | Размер земельного участка для размещения пунктов редуцирования газа, кв.м | | от 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Размер земельного участка для размещения газонаполните льной станции, га | | Производительность ГНС, тыс. т/год | | | | | | | | | | Размер участка, га | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | 6 | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | 8 | | | | | |
| Размер земельных участков газонаполните льных пунктов и промежуточ -ных складов баллонов не более, га | | 0,6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | | | - | | не нормируется | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3 | Котельные, тепловые перекачивающие насосные станции, центральные тепловые пункты, теплопровод магистральный | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчет ный показа тель  минимальн  о  допуст имого уровня мощно сти  объекта | Удельные расходы тепла на отопление жилых зданий, кДж/(кв.м°С·с ут) общей площади здания по этажности | | Отапливае мая площадь дома, кв.м | | | Этажность | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | 4, 5 | | |  | |  |
| 60 и менее | | | 140 | | - | | | | - | - | | |  | |  |
| 100 | | | 125 | | 135 | | | | - | - | | |  | |  |
| 150 | | | 110 | | 120 | | | | 130 | - | | |  | |  |
| 250 | | | 100 | | 105 | | | | 110 | 11  5 | | |  | |  |
| 400 | | | - | | 90 | | | | 95 | 10  0 | | |  | |  |
| 600 | | | - | | 80 | | | | 85 | 90 | | |  | |  |
| 1000 и более | | | - | | 70 | | | | 75 | 80 | | |  | |  |
| Расчетный показатель  минимально допустимой площади территории для размеще  -ния объекта | Размер земельного участка для отдельно стоящих котельных в зависимости от  мощности, га | | Теплопроиз-  води-тельность  котельной,  Гкал/ч  (МВт) | | | Размеры земельных участков, га, котельных, работающих | | | | | | | | | | | | |
| на твердо м топли  ве | | | на газомазутном топливе | | | | | | | | | |
| до 5 | | | 0,7 | | | 0,7 | | | | | | | | | |
| св. 5 до 10  (св. 6 до 12) | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | |
| св. 10 до 50  (св. 12 до 58) | | | 2 | | | 1,5 | | | | | | | | | |
| св. 50 до  100 (св. 58 до 116) | | | 3 | | | 2,5 | | | | | | | | | |
| св. 100 до 200 (св. 16 до 233) | | | 3,7 | | | 3 | | | | | | | | | |
| св. 200 до 400 (св. 233 до 466) | | | 4,3 | | | 3,5 | | | | | | | | | |
| Расчетный показатель максимальн о допустимог о уровня территориа льной доступност и | | | - | | не нормируется | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4 | Водозаборы, станции водоподготовки  (водопроводные очистные | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен- | Расчетный показатель  минимально | Показатель удельного водопотреблен ия, л/сут. на 1 чел. | | Степень благоустройства районов жилой застройки | | | | | | Минимальная норма удельного хозяйственно-питьевого водопотребления на одного жителя среднесуточная (за год), | | | | | | | | | |
|  | сооружения), насосные станции, резервуары, водонапорные башни, водопровод | ности | допустимого уровня мощност и объекта |  | |  | | | | | | л/сут. на человека | | | | | | | | | |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн | | | | | | 125 | | | | | | | | | |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | | | | | | 160 | | | | | | | | | |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и централизованным горячим водоснабжением | | | | | | 220 | | | | | | | | | |
|  |  |  | Расчетный показатель  минимально допустимой площади территории для размеще  -ния объекта | Размер земельного участка для размещения станций водоподготовк  и в зависимости от  их производите-  льности, следует принимать по проекту, но не более, га | | Производительнос ть станций водоподготовки, тыс. куб. м/сут. | | | | | | Размер земельного участка, га | | | | | | | | | |
| До 0,1 | | | | | | 0,1 | | | | | | | | | |
| Свыше 0,1 до 0,2 | | | | | | 0,25 | | | | | | | | | |
| Свыше 0,2 до 0,4 | | | | | | 0,4 | | | | | | | | | |
| Свыше 0,4 до 0,8 | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| Свыше 0,8 до 12 | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| Свыше 12 до 32 | | | | | | 3 | | | | | | | | | |
| Свыше 32 до 80 | | | | | | 4 | | | | | | | | | |
| Свыше 80 до 125 | | | | | | 6 | | | | | | | | | |
| Свыше 125 до 250 | | | | | | 12 | | | | | | | | | |
| Свыше 250 до 400 | | | | | | 18 | | | | | | | | | |
| Свыше 400 до 800 | | | | | | 24 | | | | | | | | | |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | | | - | | не нормируется | | | | | |  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.5 | Очистные сооружения, канализацион ные насосные станции, канализация магистральная | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель  минима льно допусти мого уровня мощности объекта | Показатель удельного водоотведен ия, л/сут. на 1 чел. | Степень благоустройства районов жилой застройки | | Минимальная норма удельного водоотведения на одного жителя среднесуточная (за год), л/сут. на человека | |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн | | 125 | |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | | 160 | |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и централизованным горячим водоснабжением | | 230 | |
|  |  |  | Расчетный показатель  минимально допусти мой площади территории для размеще ния объекта | Ориентировочные размеры земельного участка для размещения канализационных очистных  сооружений в  зависимости от их производительности, га | Производительность канализационных очистных сооружений, тыс. куб. м/сут. | Размеры з емельных участков, га | | |
| Очистных сооружений | Иловых площадок | Биологических  прудов  глубокой очистки  сточных вод |
| до 0,7 | 0,5 | 0,2 | - |
| свыше 0,7 до 17 | 4 | 3 | 3 |
| свыше 17 до 40 | 6 | 9 | 6 |
| свыше 40  до 130 | 12 | 25 | 20 |
| свыше 130 до 175 | 14 | 30 | 30 |
| свыше 175 до 280 | 18 | 55 | - |
| свыше  280 тыс. | следует принимать по проектам, разработанным при | | |
|  |  |  |  |  | куб. м/сут. | согласовании с Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области | | |
| Ориентировочные размеры участков для размещения сооружений систем водоотведения и расстояние от них до жилых и общественных зданий | Наименование объекта | Размер участка, м | Расстояние до жилых и  общественных зданий, м | |
| Очистные сооружения поверхност ных сточных вод | В зависимос ти от    производи тельности и типа сооружения | в соответствии с  таблицей 7.1.2  СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 | |
| Внутриквартальная |  |  | |
|  |  |  |  |  | канализационная насосная станция | 10 x1 0 | 20 | |
| Эксплуатационные площадки |  |  | |
|  |  |  |  |  | вокруг шахт тоннельных коллекторов | 20 x 20 | не менее 15  (от оси коллекторов) | |
|  |  |  |  | Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации | следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 0,25 га | | | |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | | - | не нормируется | | | |
| Примечания: 1. Расстояние от инженерных коммуникаций до объектов культурного наследия и их территорий следует принимать из расчета, м., не менее: от сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих) – 15, до других подземных инженерных сетей – 5.  2. В условиях реконструкции объектов культурного наследия указанные расстояния допускается сокращать, но принимать, м., не менее: от водонесущих сетей – 5, неводонесущих – 2. | | | | | | | | |

* 1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого

уровня территориальной доступности объектов в области автомобильных дорог местного значения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование вида ОМЗ | Наименование расчетного  показателя ОМЗ, единица измерения | Предельные значения расчетных показателей | |
| В области автомобиль ных дорог местного значения | | | | |
| 1.2.1 | Автомобильные дороги местного значения | Категории и параметр ы улично-дорожной сети | | |
| классификация улиц и дорог сельских населенных пунктов – в таблице в конце подраздела 1.2. | | |
| Расчетная скорость движения, км/ч | для сельских населенных пунктов | |
| ДПос | 60 |
| УГл | 40 |
| УЖо | 40 |
| УЖв | 30 |
| Пр | 20 |
| Прх | 20 |
| Ширина полосы движения, м | для сельских населенн ых пунктов | |
| ДПос | 3,5 |
| УГл | 3,5 |
| УЖо | 3 |
| УЖв | 2,75 |
| Пр | 2,75-3\* |
| Прх | 4,5 |
| На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей следует увеличивать ширину полосы движения до 4 м. Для подъезда к отдельно стоящим трансформаторным подстанциям, газораспределительным пунктам допускается предусматривать проезды с шириной проезжей части 4 м | |
|  | \*На однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки шириной не менее 6 метров и длиной не менее 15 метров на расстоянии не более 75 метров между ними, на территории малоэтажной жилой застройки расстояние между разъездными площадками следует принимать не более 200 метров; в пределах | |
|  |  |  | фасадов зданий, имеющих входы, проезды следует принимать шириной 5,5 метра | |
| Число полос движения | для сельских населенных пунктов | |
| ДПос | 2 |
| УГл | 2-3 |
| УЖо | 2 |
| УЖв | 2 |
| Пр | 1-2 |
| Прх | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ширина улиц и дорог в красных линиях, м | ДПос | 40-80 | | |
| УГл | 25-60 | | |
| УЖо | 25-40 | | |
| УЖв |
| Пр | 15-25 | | |
| Прх | 8-15 | | |
| Ширина краевых полос между проезжей частью и бортовым камнем (окаймляющими плитами или лотками) на магистральных улицах и дорогах, м | дороги скоростного движения | 1 | | |
| магистральные улицы непрерывного движения | 0,75 | | |
| магистральные улицы общегородского и районного значения регулируемого движения | 0,5 | | |
| В стесненных услов иях и при реконструкции краевые полосы допу скается устраивать только на дорогах скоростного и магистральных улицах непрерывного движен ия шириной соответственно  0,75 м и 0,5 м | | | |
| Радиус закругления проезжей части улиц и дорог, м | Категория улиц | Радиус закругления проезжей части, м | | |
| при новом строитель стве | | в условиях  реконструкции |
| магистральные улицы и дороги | 10 | | 8 |
|  |  |  | улицы местного значения | 8 | | 6 |
| проезды | 8 | | 5 |
| Ширина боковых проездов, м | при движении транспорта и без устройства специальных полос для стоянки автомобилей | | | не менее 7 |
| при движении транспорта и организации по местному | | | 7,5 |
|  |  |  | проезду движения  общественного пассажирского транспорта в одном направлении | |  | |
|  |  |  | при движении транспорта и организации по местному проезду движения общественного пассажирского транспорта в двух направлениях | | 10,5 | |
| Расстояние до примыканий пешеходнотранспортных улиц, улиц и дорог местного значения, проездов к другим магистральным улицам и дорогам регулируемого движения, м | не менее 50 от конца кривой ради уса закругления на ближайшем пересечении и не мен ее 150 друг от друга | | | |
| Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки, м | не менее 50, при условии примене ния шумозащитных устройств – не ме нее 25 | | | |
| Расстояния от края основной проезжей части магистральных дорог до объектов культурного наследия и их территорий, м | в условиях сложного рельефа – не менее 100, на плоском рельефе – 50 | | | |
| Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки, м | не более 25, в случаях превышени я указанного расстояния следует предусматрив ать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной  6 м, пригодную для проезда пожа рных машин | | | |
| Расстояние до въездов и выездов на территории кварталов и микрорайонов, иных прилегающих территорий, м | от границы пересечений улиц, дорог и проездов местного значения (от стоп-линии) | | не менее 35 | |
|  |  |  | от остановочного пункта общественного транспорта при отсутствии островка безопасности | | не менее 30 | |
| от остановочного пункта общественного транспорта при поднятом над уровнем проезжей части островком безопасности | | не менее 20 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тупиковые проезды следует принимать протяженностью не более 150 метров. В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается | |
| Максимальное расстояние между пешеходными переходами, м | на магистральных дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории | 300 м в одном уровне |
| на магистральных дорогах скоростного движения | 400 - 800 м в двух уровнях |
| на магистральных улицах непрерывного движения | 300 - 400 м в двух уровнях |
| В условиях реконструкции на улицах местного значения, а также при расчетном пешеходном движении менее 50 чел./ч в обоих направлениях допускается устройство тротуаров и дорожек шириной 1 м.  При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.  Въезды на территорию микрорайонов и кварталов, а также сквозные проезды следует предусматривать на расстоянии не более 300 м один от другого, а в реконструируемых районах - не более 180 м. Примыкания проездов к проезжим частям магистральных улиц регулируемого движения допускаются на расстоянии не менее 50 м от стоп-линии перекрестков. При этом до остановки общественного транспорта должно быть не менее 20 м.  Для подъезда к группам жилых зданий, крупным учреждениям и предприятиям обслуживания, торговым центрам следует предусматривать основные проезды, а к отдельно стоящим зданиям - второстепенные проезды. На второстепенных проездах с одной полосой движения следует предусматривать разъездные площадки шириной 6 м и длиной 15 м на расстоянии не более 75 м одна от другой.    Тупиковые проезды должны быть протяженностью не более 150 м и заканчиваться разворотными площадками, обеспечивающими возможность разворота мусоровозов, уборочных и пожарных машин.  Тротуары и велосипедные дорожки следует устраивать приподнятыми на 15 см над уровнем проездов. Пересечения тротуаров и велосипедных дорожек с второстепенными проездами, а на подходах к школам и детским дошкольным учреждениям и с основными проездами следует предусматривать в одном уровне с устройством рампы длиной соответственно 1,5 и 3 м.  Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии жилой застройки следует принимать не менее 50 м, а при условии | | |
|  |  | применения шумозащитных устройств - не менее 25 м.  Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать не более 25 м. В случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин.  Для разделения отдельных элементов поперечного профиля улиц и разных направлений движения следует предусматривать разделительные полосы. Центральные разделительные полосы следует проектировать в одном уровне с проезжей частью с выделением их разметкой. Ширина разделительных полос принимается от 2-х до 4 м. в зависимости от категории улиц.  В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения. На магистральных улицах общегородского и районного значения допускается предусматривать велосипедные дорожки по краю проезжих частей, выделенные разделительными полосами.  Ширина велосипедной полосы должна быть не менее 1,2 м при движении в направлении транспортного потока и не менее 1,5 м при встречном движении. Ширина велосипедной полосы, устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не менее 1 м. Наименьшие расстояния безопасности от края велодорожки следует принимать, м:   * до проезжей части, опор транспортных сооружений и деревьев - 0,75; - до тротуаров - 0,5; * до стоянок автомобилей и остановок общественного транспорта - 1,5.   Для обеспечения подъездов к группам жилых зданий и иных объектов, а также к отдельным зданиям в микрорайонах следует предусматривать основные и второстепенные проезды.  Ширину проезжих частей основных проездов следует принимать не менее 6 м, второстепенных проездов - 5,5 м; ширину тротуаров следует принимать 1,5 м.  Для подъезда к отдельно стоящим трансформаторным подстанциям, газораспределительным пунктам, участкам школ и детских садов допускается предусматривать проезды с шириной проезжей части, равной 4,5 м.  Тупиковые проезды к отдельно стоящим зданиям должны быть протяженностью не более 150 м и заканчиваться разворотными площадками размером в плане 16 x 16 м или кольцом с радиусом по оси улиц не менее 10 м.  В конце проезжих частей тупиковых улиц следует устраивать площадки для разворота автомобилей с учетом обеспечения радиуса разворота 12 - 15 м. На отстойно-разворотных площадках для автобусов и троллейбусов должен быть обеспечен радиус разворота 15 м. Использование разворотных площадок | | |
|  |  | для стоянки автомобилей не допускается.  На нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог, а также пешеходных переходах необходимо предусматривать треугольники видимости. Размеры сторон равнобедренного треугольника для условий "транспорт - транспорт" при скорости движения 40 и 60 км/ч должны быть соответственно не менее 25 м и 40 м. Для условий "пешеход - транспорт" размеры прямоугольного треугольника видимости должны быть при скорости движения транспорта 25 и 40 км/ч соответственно 8 x 40 и 10 x 50 м.  В пределах треугольников видимости не допускается размещение зданий, сооружений, передвижных предметов (киосков, фургонов, реклам, малых архитектурных форм и др.), деревьев и кустарников высотой более  0,5 м.  Примечание: в условиях сложившейся капитальной застройки, не позволяющей организовать необходимые треугольники видимости, безопасное движение транспорта и пешеходов следует обеспечивать средствами регулирования и специального технического оборудования. | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общественный пассажирский транспорт | |  |
| Норма наполнения подвижного состава общественного пассажирского транспорта на расчетный срок, чел/кв.м свободной площади пола пассажирского салона | 4 |  |
| Расчетная скорость движения, км/ч | 40 |  |
| Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта, км/кв.км | 1,5 – 2,5 |  |
| Максимальное расстояние между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта, м | в пределах населенных пунктов | 400-600 |
| в зоне индивидуальной застройки | 800 |
| Ширина крайней полосы для движения автобусов на магистральных улицах и дорогах в | 4 |  |
|  |  | больших и крупных городах, м |  | |
| Размещение остановочных площадок автобусов | за перекрестками | не менее 25 м до стоплинии |
| перед перекрестками | не менее 40 м до стоплинии |
| за наземными пешеходными переходами | не менее 5 м |
|  |  | Длина остановочной площадки, м | 20 м на один автобус, но не более 60 м | |
| Длина участков въезда и выезда, м | 15 | |
| Ширина остановочной площадки в заездном кармане, м | равна ширине основных полос проезжей части | |
| Ширина отстойноразворотной площадки, м | не менее 30 | |
|  |  | Расстояние от отстойноразворотной площадки до жилой застройки, м | не менее 50 | |
| Площадь земельных участков для размещения автобусных парков  (гаражей) в зависимости от вместимости сооружений, га | 100 машин | 2,3 |
| 200 машин | 3,5 |
| 300 машин | 4,5 |
| 500 машин | 6,5 |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | не нормируется | |
| Линии общественного пассажирского транспорта следует предусматривать на магистральных улицах и дорогах с организацией движения транспортных средств в общем потоке, по выделенной полосе проезжей части или на обособленном полотне.  На территории малоэтажной жилой застройки с линейными размерами, превышающими 2000 м, рекомендуется проектировать внутреннюю систему пассажирского транспорта, обеспечивающую связи между местами проживания и местами приложения труда, объектами обслуживания, остановочными пунктами общественного транспорта.  Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта следует размещать с обеспечением следующих требований: | | | | |
| 1. на магистральных улицах, дорогах общегородского значения – с устройством переходноскоростных полос; 2. на других магистральных улицах – в габаритах проезжей части; 3. в случае если стоящие на остановочных пунктах автобусы создают помехи движению транспортных потоков, следует предусматривать заездные карманы.   Посадочные площадки следует предусматривать вне проезжей части.  Длину посадочной площадки на остановках маршрутных автобусов следует принимать не менее длины остановочной площадки.  Ширину посадочной площадки следует принимать не менее 3 м; для установки павильона ожидания следует предусматривать уширение до 5 м.  Павильон может быть закрытого типа или открытого (в виде навеса).  Ближайшая грань павильона должна быть расположена не ближе 3 м от кромки остановочной площадки.  Наименьший радиус поворота для автобуса на разворотном кольце должен составлять в плане 12 м. | | | | |
| 1.2.2 | Автостанции | Вместимость автостанции, пассажир | при расчетном суточном отправлении от 100 до 200 | 10 |
| при расчетном суточном отправлении от 200 до 400 | 25 |
| при расчетном суточном отправлении от 400 до 600 | 50 |
| при расчетном суточном отправлении от 600 до 1000 | 75 |
| Количество постов  (посадки/высадки) | при расчетном суточном отправлении от 100 до 200 | 2 (1/1) |
|  |  |  | при расчетном суточном отправлении от 200 до 400 | 3 (2/1) |
| при расчетном суточном отправлении от 400 до 600 | 3 (2/1) |
| при расчетном суточном отправлении от 600 до 1000 | 5 (3/2) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Размер земельного участка на один пост посадки-высадки пассажиров (без учета привокзальной площади), га | 0,13 |  |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | не нормируется |  |
| 1.2.3 | Автозаправочные станции | Уровень обеспеченности, колонка | 1 на 1200 автомобилей |  |
| Размер земельного участка, га | на 2 колонки | 0,1 |
| на 5 колонок | 0,2 |
| на 7 колонок | 0,3 |
| на 9 колонок | 0,35 |
| на 11 колонок | 0,4 |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | не нормируется |  |
| 1.2.4 | Автогазозаправочные станции | Доля от общего количества автозаправочных станций, % | не менее 15 |  |
| Размер земельного участка, га | на 2 колонки | 0,1 |
| на 5 колонок | 0,2 |
| на 7 колонок | 0,3 |
| на 9 колонок | 0,35 |
| на 11 колонок | 0,4 |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | не нормируется |  |
| 1.2.5 | Автокемпинги, мотели | Максимальное расстояние между объектами, км | на автомобильных дорогах категории IА, IБ | 250 |
| на автомобильных  дорогах категории IВ,  II, III, IV, V | 500 |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | не нормируется |  |
| 1.2.6 | Станции технического обслуживания легковых автомобилей | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | не нормируется | |

К подразделу 1.2.

к таблице предельных значений расчетных показателей

минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области автомобильных дорог местного значения нормативов градостроительного проектирования

Таблица. Классификация улиц и дорог сельских поселений. Основное назначение

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категория сельских улиц и дорог сельских поселений | | Основное назначение |
| Поселковая дорога (ДПос) | | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети |
| Главная улица (УГл) | | Связь жилых территорий с общественным центром |
| Улица в жилой застройке | Основная (УЖо) | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением |
| Второстепенная  (переулок) (УЖв) | Связь между основными жилыми улицами |
| Проезд (Пр) | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон (Прх) | | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам |

* 1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области образования

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименован ие вида ОМЗ |  | | Предельные значения расчетных показателей | | | |
| Тип расчетног показателя | о | Вид расчетного показателя | Наименование расчетного  показателя, единица измерения | Предельное значение расчетного показателя | |
| 1.3.1 | Дошкольные образователь ные организации | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен- ности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | | Уровень обеспечен- ности, место | 85% охват от общего числа детей в возрасте от 1 до 6 лет включительно;  **58 мест на 1 тыс. человек** общей численности населения  (показатель приведен в разделе 7 настоящих нормативов) | |
| Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | | Размер земельного участка кв.м/место | мощность, мест | обеспеченность, кв.м/место |
| до 100 | 40 |
| свыше 100 | 35 |
| в комплексе организаций свыше 500 | 30 |
| размер групповой площадки для детей ясельного возраста | 7,5 |
| Расчетный по казатель максимально допустимого уровня терри ториальной доступности | | | Пешеходная доступность, м | 500 | |
| При мечания:   1. Д ля сельских на селенных пун ктов с числе нностью насел ения менее 200 человек следует пред усматривать до школьные обр азовательные организации ма лой вместимости, объединенные с нача льными класса ми. Минималь ную обеспечен ность такими организациями и их вместимость след ует принимать по заданию на проектирование в зависимости от местных условий. 2. Ра змеры земельн ых участков могут быть уменьшены на 25% – в условиях реконструкции; на 15%   – пр и размещении на рельефе с уклоном более 20% | | | | | | | |
| 1.3.2 | Общеобразов ательные организации | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен- ности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | | Уровень обеспечен- ности, учащийся | 100% охват от общего числа детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно начальным и основным общим образованием, 75% охват общего числа детей в возрасте от 16 до 17 лет включительно средним общим образованием;  **94 учащихся на 1 тыс. человек** общей численности населения  (показатель приведен в разделе 7 | |
|  |  |  |  | |  | настоящих нормативов) | |
| Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | | Размер земельного участка, кв.м/учащийся | мощность, мест | обеспеченность, кв.м/учащийся |
| от 40 до 400 | 50 |
| от 400 до 500 | 60 |
| от 500 до 600 | 50 |
| от 600 до 800 | 40 |
| от 800 до 1100 | 33 |
| от 1100 до 1500 | 21 |
| от 1500 до 2000 | 17 |
| от 2000 | 16 |
| Расчетный по казатель максимально допустимого уровня терри ториальной доступности | | | Пешеходная доступность, м | для учащихся 1 ступени обучения  – 2000; для учащихся 2-3 ступени обучения – 4000 | |
| Транспортная доступность, минут | для учащихся 1 ступени обучения  – 15 в одну сторону;  для учащихся 2-3 ступени обучения – 30 в одну сторону | |
| При мечания:   1. Д ля учащихся, проживающих на расстояни и свыше пред ельно допустимого транспортного обсл уживания, а та кже при тран спортной недо ступности в п ериод неблагоприятных погодных усло вий и отсутствии транспортно го круглогодичного сообщения предусматривается пришкольный инте рнат из расчета 10 % мест обще й вместимости организации. 2. Ра змеры земельн ых участков школ могут быть уменьшены на 20% – в условиях реконструкции; увел ичены на 30% – в сельских поселениях, е сли для орган изации учебно-опытной работы не пред усмотрены специальные. 3. С портивная зона школы может быть объедине на с физкульт урно-оздоровительным комплексом мик рорайона | | | | | | | |
| 1.3.3 | Организации дополнительного образования | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен- | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности | | Уровень обеспечен- ности, место | 80% охват от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет | |
|  |  | ности | объекта | |  |  | |
| Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | | Размер земельного участка | По заданию на проектирование для отдельно стоящего здания либо в первых этажах жилых зданий, общественных центров | |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | | | Транспортная доступность, минут | 30 в одну сторону | |
| Примечания:   1. Норматив обеспеченности следует определять исходя из количества детей, фактически охваченных дополнительным образованием. 2. Проектная мощность организаций дополнительного образования определяется согласно удельному нормативу 60 мест на 1 тыс. человек общей численности населения, установленному с учетом сменности данных организаций | | | | | | | |

* 1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области физической культуры и массового спорта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименова ние вида  ОМЗ | Предельные значения расчетных показателей | | | |
| Тип расчетного показателя | Вид расчетного показателя | Наименован  ие  расчетного  показателя, единица измерения | Предельное значение расчетного показателя |
| 1.4.1 | Физкультур носпортивные залы | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен- ности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | Уровень обеспеченно сти, кв.м площади пола | 350 на 1 тыс. человек |
| Расчетный показатель | Размер земельного | по заданию на проектирование |
|  |  |  | минимально допустимой площади территории для размещения объекта | участка |  |
| Расчетный п оказатель максимально допустимого уровня терри ториальной доступности | | Транспортная доступность, минут | размещение преимущественно в административных центрах муниципальных районов в пределах транспортной доступности |
| 1.4.2 | Плаватель- ные бассейны | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен- ности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | Уровень обеспечен- ности, кв.м зеркала воды | 75 на 1 тыс. человек |
| Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка | по заданию на проектирование |
|  |  | Расчетный п оказатель максимально допустимого уровня терри ториальной доступности | | Транспортная доступность, минут | размещение преимущественно в административных центрах муниципальных районов в пределах транспортной доступности |
| 1.4.3 | Плоскост- ные сооружения | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен- ности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | Уровень обеспечен- ности, кв.м | 1950 на 1 тыс. человек |
| Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка | по заданию на проектирование |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | | Транспортная доступность, минут | размещение преимущественно в административных центрах муниципальных районов в пределах транспортной доступности |

Примечания:

1. Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности определены суммарно для объектов физической культуры и спорта, находящихся в ведении Липецкой области, муниципальных районов, городских округов и поселений.
2. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.
3. Для небольших поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям. Комплексы физкультурнооздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении.
4. В поселениях с числом жителей от 2 до 5 тыс. следует предусматривать один спортивный зал площадью 540 кв.м.
5. Долю физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать от общей нормы территории – 35%, спортивные залы – 50%, бассейны – 45%.
6. Общая площадь территорий, занимаемых объектами физической культуры и массового спорта, не менее 7000 кв.м/1 тыс. чел.
7. Прочие виды объектов физической культуры и массового спорта местного значения муниципального района размещаются по заданию на проектирование.

## 1.5 Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование вида ОМЗ | Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения | Предельные значения расчетных показателей | | |
| 1.5.1 | Полигоны бытовых и промышленных отходов, объекты по  транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов | Размер земельного участка предприятия и сооружения по транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов, га/1 тыс. тонн твердых бытовых отходов в год | предприятия по  промышленной переработке бытовых отходов | 0,05 | |
| склады свежего компоста | 0,04 | |
| полигоны (кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов) | 0,02 | |
| поля компостирования | 0,5-1 | |
| поля ассенизации | 2-4 | |
| сливные станции | 0,02 | |
| мусороперегрузочные станции | 0,04 | |
|  |  |  | поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) | | 0,3 |
| мусоросжигательные и мусороперерабатывающие объекты мощностью, тыс. т в год: | |  |
|  |  |  | до 40 свыше 40 | | 0,05  0,05 |
| Размеры санитарно-защитных  зон, м | Предприятия по промышленной переработке бытовых отходов мощностью,  тыс.т. в год | |  |
|  |  |  | До 40  Свыше 40  Полигоны\*  Мусороперегрузочные  станции | | 500  1000  500    100 |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Тип населенного пункта | | Рассто яние, км |
| Крупные | | 50 |
|  |  |  | Большие, средние Малые | | 20  10 |
| \*- Кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов  Полигоны твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) являются специальными сооружениями, предназначенными для изоляции и обезвреживания ТКО, и должны гарантировать санитарно-эпидемиологическую безопасность населения.  При разработке градостроительной документации необходимо учитывать обеспеченность территории объектами санитарной очистки территории. Для определения размеров земельных участков предприятий и сооружений по обращению с коммунальными отходами необходимо учитывать нормативы накопления отходов. Расчетное количество накапливающихся коммунальных отходов должно периодически (раз в пять лет) уточняться по фактическим данным, а норма корректироваться.  Полигоны ТКО размещаются за пределами жилой зоны, на обособленных территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон. Запрещается [захоронение отходов](http://base.garant.ru/12112084/1/#block_116) в границах населенных пунктов, лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, а также водоохранных зон, на водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Запрещается захоронение отходов в местах залегания полезных ископаемых и ведения горных работ в случаях, если возникает угроза загрязнения мест залегания полезных ископаемых и безопасности ведения горных работ Объекты должны располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой застройке.  Размещение объектов не допускается:   * на территории I, II и III поясов зон санитарной охраны водоисточников и минеральных источников; * во всех поясах зоны санитарной охраны курортов; | | | | | |
| * в зонах массового загородного отдыха населения и на территории лечебно-оздоровительных учреждений; * рекреационных зонах; * в местах выклинивания водоносных горизонтов; * на заболачиваемых и подтопляемых территориях. * в границах установленных водоохранных зон открытых водоемов.   Участок для размещения объекта должен располагаться на территориях с уровнем залегания подземных вод на глубине более 20 метров с коэффициентом фильтрации подстилающих пород не более 10(-6) см/с, на расстоянии не менее 2 метров от земель сельскохозяйственного назначения, используемых для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания. Не допускается размещение полигонов на заболачиваемых и подтопляемых территориях. | | | | | |
| 1.5.2 | Предприятия по переработке промышленных отходов | Плотность застройки предприятия, % | 30 | | |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | не нормируется | | |
| Для городов с численностью населения свыше 250 тысяч человек следует предусматривать предприятия по промышленной переработке бытовых отходов - мусороперерабатывающие предприятия. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.3 | Предприятия по обезвреживанию токсичных промышленных отходов мощностью 100 тыс. т и более отходов в год | Минимальные расстояния, м | до жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий санаториев, домов отдыха, садоводческих товариществ, дачных и садово-огородных участков, спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских организаций, лечебно-профилактических и оздоровительных организаций | 1000 | |
|  | Предприятия по обезвреживанию токсичных промышленных отходов мощностью  менее 100 тыс. т отходов в год |  |  | 500 | |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | не нормируется |  | |
| При расположении завода по обезвреживанию токсичных промышленных отходов и участка захоронения отходов на одной площадке административно-бытовые помещения, лаборатории, площадка с навесом для стоянки спецмашин и механизмов, автовесы, сооружения для чистки, мойки и обезвреживания спецмашин и контейнеров, склад топливно-смазочных материалов, как правило, должны быть общими. | | | | | |
| 1.5.4 | Участки захоронения токсичных промышленных отходов | Размер земельного участка, кв.м | не регламентируется | | |
| Мощность, тыс. тонн | определяется количеством токсичных отходов, которое может быть принято на полигон в течение одного года | | |
| Минимальные расстояния, м | до населенных пунктов и открытых водоемов, а также до объектов, используемых в культурно-оздоровительных  целях | 3000 | |
| до сельскохозяйственных угодий, автомобильных и железных дорог общей сети | 200 | |
| до границ леса и лесопосадок, не предназначенных для использования в рекреационных целях | 50 | |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | не нормируется | | |
| Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов следует проектировать:   * на площадках, на которых возможно осуществление мероприятий и инженерных решений, исключающих загрязнение окружающей среды; * с подветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к жилой зоне населенных пунктов и зонам отдыха; * ниже мест водозаборов питьевой воды, рыбоводных хозяйств; * на землях несельскохозяйственного назначения или непригодных для сельского хозяйства либо на сельскохозяйственных землях худшего качества; * в соответствии с гидрогеологическими условиями на участках со слабофильтрующими грунтами (глиной, суглинками, сланцами), с залеганием грунтовых вод при их наибольшем подъеме, с учетом подъема воды при эксплуатации полигона, не менее 2 м от нижнего уровня захороняемых отходов.   При неблагоприятных гидрогеологических условиях на выбранной площадке необходимо предусматривать инженерные мероприятия, обеспечивающие требуемое снижение уровня грунтовых вод.  Размещение полигонов не допускается на территориях, указанных в пункте 1 настоящего подраздела нормативов, а также:   * на площадях залегания полезных ископаемых без согласования с органами государственного горного надзора; * в зонах активного карста; * в зонах оползней; | | | | | |
| * в заболоченных местах; * в зоне питания подземных источников питьевой воды; * на территориях зеленых зон городских округов и поселений; * на землях, занятых или предназначенных под занятие лесами, лесопарками и другими зелеными насаждениями, выполняющими защитные и санитарно-гигиенические функции и являющимися местом отдыха населения; * на участках, загрязненных органическими и радиоактивными отходами, до истечения сроков, установленных органами Роспотребнадзора. Размер участка полигона устанавливается исходя из срока накопления отходов 20 - 25 лет.   Мощность полигона проектируется с учетом количества токсичных отходов (тыс. т), которое может быть принято на полигон в течение одного года, включая поступающие на завод по обезвреживанию токсичных промышленных отходов и на участок захоронения отходов.  Размер участка захоронения токсичных промышленных отходов проектируется исходя из срока накопления отходов в течение 20 - 25 лет.  На участке захоронения токсичных промышленных отходов по его периметру начиная от ограждения должны последовательно размещаться:   * кольцевой канал; * кольцевое обвалование высотой 1,5 м и шириной по верху 3 м; * кольцевая автодорога с усовершенствованным капитальным покрытием и въездами на карты; - лотки дождевой канализации вдоль дороги или кюветы с облицовкой бетонными плитами.   В санитарно-защитной зоне участка захоронения токсичных промышленных отходов разрешается размещение завода по обезвреживанию этих отходов, стоянки специализированного автотранспорта и испарителей загрязненных дождевых и дренажных вод.  Для обеспечения контроля высоты стояния грунтовых вод, их физико-химического и бактериологического состава на территории участка захоронения отходов и в его санитарнозащитной зоне необходимо предусматривать створы наблюдательных скважин в соответствии с требованиями СНиП 2.01.28-85 (пункт 8.6). | | | | | |
| 1.5.5 | Скотомогильники (биотермические ямы) | Размер земельного участка, кв.м | не менее 600 | | |
| Минимальные расстояния от скотомогильника  (биотермической ямы), м | до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) | 1000  (500)\* | |
| до автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории | 50-300 | |
| до скотопрогонов и пастбищ | 200 | |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | не нормируется | | |
| \* - для биотермической ямы.  Скотомогильники предназначены для обеззараживания, уничтожения сжиганием или захоронения биологических отходов (трупов животных и птиц; ветеринарных конфискатов, выявленных на убойных пунктах, хладобойнях, в мясоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и других организациях; других отходов, получаемых при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения).  Места, отведенные для захоронения биологических отходов (скотомогильники), должны иметь | | | | | |
| одну или несколько биотермических ям.  Уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю категорически запрещается.  В исключительных случаях, при массовой гибели животных от стихийного бедствия и невозможности их транспортировки для утилизации, сжигания или обеззараживания в биотермических ямах допускается захоронение трупов в землю только по решению главного государственного ветеринарного инспектора Липецкой области.  Выбор и отвод земельного участка для строительства скотомогильника или отдельно стоящей биотермической ямы проводят органы местного самоуправления по представлению организации государственной ветеринарной службы, согласованному с местными органами Роспотребнадзора.  Скотомогильники размещают на сухом возвышенном участке земли. Уровень грунтовых вод должен быть не менее 2 м от поверхности земли.  Биотермические ямы, расположенные на территории государственных ветеринарных организаций, входят в состав вспомогательных сооружений. Расстояние между ямой и производственными зданиями ветеринарных организаций, находящимися на этой территории, не регламентируется.  На территории скотомогильника запрещается:   * пасти скот, косить траву; * брать, выносить, вывозить землю и гуммированный остаток за его пределы.   Размещение скотомогильников в водоохраной лесопарковой и заповедной зонах категорически запрещается.  Территорию скотомогильника проектируют с ограждением глухим забором высотой не менее 2 м с въездными воротами. С внутренней стороны забора по всему периметру проектируется траншея глубиной 0,8 - 1,4 м и шириной не менее 1,5 м и переходной мост через траншею.  Рядом со скотомогильником проектируют помещение для вскрытия трупов животных, хранения дезинфицирующих средств, инвентаря, спецодежды и инструментов.  К скотомогильникам предусматриваются удобные подъездные пути в соответствии с требованиями настоящих нормативов.  В исключительных случаях с разрешения главного государственного ветеринарного инспектора Липецкой области допускается использование территории скотомогильника для промышленного строительства, если с момента последнего захоронения:  в биотермическую яму прошло не менее 2 лет; в земляную яму - не менее 25 лет.  Промышленный объект не должен быть связан с приемом, производством и переработкой продуктов питания и кормов. | | | | | |
| 1.5.6 | Установки термической утилизации биологических | Минимальные расстояния, м | до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) | 1000 | |
| Расчетный показатель | не нормируется | | |
|  | отходов | максимально допустимого уровня территориальной доступности |  | | |
| 1.5.7 | Площадки снеготаяния  (снегосвалки). | Минимальные расстояния, м | до жилых, общественных зданий | | 100 |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | не нормируется | | |
| Все предприятия, учреждения, организации, независимо от их правового статуса и хозяйственной деятельности, в ведении которых находятся здания, сооружения, места с массовым пребыванием людей, а также граждане - владельцы, распорядители или пользователи земельных участков, зданий и сооружений обязаны проводить очистку от снега и льда занимаемых и прилегающих территорий.  При уборке внутриквартальных территорий, дорог в парках, лесопарках, садах, скверах, бульварах и других зеленых зонах допускается временное складирование снега, не содержащего химических реагентов, на заранее подготовленные для этих целей площадки при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечения оттока талых вод.  Снег, счищаемый с дворовых территорий и проездов, разрешается складировать на территориях дворов в местах, не препятствующих свободному проезду автотранспорта и движению пешеходов. Не допускается повреждение зеленых насаждений при складировании снега. Складирование снега на внутридворовых территориях должно предусматривать отвод талых вод.  Вывоз снега с улиц и внутриквартальных проездов должен осуществляться на специально подготовленные площадки ("сухие" снегосвалки, "речные" снегосвалки и снегоплавильные пункты). Запрещается вывоз снега в несогласованные в установленном порядке места. Обустройство и организация работы возлагается на специализированную организацию, осуществляющую вывоз снега.  "Сухие" снегосвалки следует размещать на свободных (резервных) территориях, преимущественно в районе канализационных очистных сооружений, на железобетонном водонепроницаемом основании. Сброс талых вод в канализацию или водный объект должен осуществляться после предварительной очистки на локальных очистных сооружениях.  При размещении "сухих" снегосвалок должны выполняться основные технические требования:   * снегосвалки должны, как правило, размещаться в промышленных и коммунально-складских зонах; * они не должны располагаться в водоохранных зонах водных объектов; - они не должны размещаться над подземными инженерными коммуникациями; - отвод земельных участков подлежит согласованию с соответствующими органами.   При оборудовании снегосвалок обязательно наличие:   * твердого водонепроницаемого покрытия с обваловкой по всему периметру, исключающей попадание снега и талой воды на рельеф; * ограждения по всему периметру снегосвалки; * контрольно-пропускного пункта, оборудованного телефонной связью; | | | | | |
| - локальных очистных сооружений.  Размер земельного участка площадок снеготаяния устанавливается исходя из высоты снежного покрова, продолжительности залегания и плотности снега, угла естественного относа снега, климатических условий.  В конструкции снегоплавильных камер должно предусматриваться растапливание сбрасываемого снега в течение всего зимнего периода, а также задержание крупного мусора и песка.  Наиболее приемлемым решением проблемы удаления снега, вывозимого с территорий, является сочетание "сухих" снегосвалок и снегоплавильных камер, размещаемых с учетом наличия свободных площадей, а также пропускной способности канализационных коллекторов и мощности очистных сооружений. | | | | | |

1.6 Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области мест погребения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименова ние вида объекта  местного значения | Тип расчетного показателя | Вид расчетного показателя | Наименование расчетного  показателя, ед. измерения | Предельные значения расчетных показателей |
| 1.6.1 | Места погребения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка, га на 1 тыс. чел. | Кладбища смешанного и традиционного захоронения  – 0,24.  Кладбища для погребения после кремации – 0,02 |
| Санитарно-защитные зоны, м | | до стен жилых домов; до зданий общеобразоват ельных организаций, дошкольных образовательных организаций и лечебнопрофилактичес ких медицинских организаций | Кладбища смешанного и традиционного захоронения – для закрытых, сельских кладбищ - 50 при площади: 10 га и менее –  100; от 10 до 20 га – 300: от 20 до 40 га –  500. |
|  |  |  | |  | Крематории –  500 м - без подготовительных и обрядовых процессов с одной однокамерной печью;  1000 м - при количестве печей более одной. |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | | - | не нормируется |
| Примечания:  Размещение кладбища размером территории более 40 га не допускается  Участок, отводимый под кладбище, должен удовлетворять следующим требованиям:   * иметь уклон в сторону, противоположную населенному пункту, открытых водоемов, а также при использовании населением грунтовых вод для хозяйственно-питьевых и бытовых целей; * не затопляться при паводках; * должен быть доступен для инвалидов и маломобильных лиц; * иметь уровень стояния грунтовых вод не менее чем 2,5 м от поверхности земли при максимальном стоянии грунтовых вод. При уровне выше 2,5 метра от поверхности земли участок может быть использован лишь для размещения кладбища для погребения после кремации; * иметь сухую пористую почву (супесчаную, песчаную) на глубине 1,5 метра и ниже с влажностью почвы в пределах 6 - 18 процентов; * располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой территории.   Не разрешается размещать кладбища на территориях:   * первого и второго поясов зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения и минеральных вод; * зон санитарной, горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов; * с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов; * со стоянием грунтовых вод менее 2 метров от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных; * на берегах озер, рек и других открытых водоемов, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей.   На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов | | | | | |

1.7 Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения в иных областях, связанных с решением вопросов местного значения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.7.1. В области туристическо - рекреационной деятельности** | | | | | |
| 1.7.1.1 | Территории рекреацион ного назначения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования, кв.м на 1 человека\* | Для крупнейших, крупных и больших городов, крупных и больших поселений – 16; для средних городов и поселений – 13; для малых городов и поселений – 8 |
|  |  |  |  | Размеры земельного участка, га | Городские парки – 15; парки планировочных районов – 10; сады – 3; скверы – 0,5; озелененные территории – менее 0,5 |
| Ширина  бульвара, м | Ширина бульвара с одной продольной пешеходной  аллеей по оси улиц – 18;  с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой – 10 |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | | Пешеходная доступность, мин. | Для парков планировочных районов – не более 20;  Для садов, скверов и бульваров не более 10 |
| Транспортная доступность, мин. | Для многофункциональных парков – не более 20 на общественном транспорте (без учета времени ожидания транспорта);  Для ландшафтных парков, лесопарков – не более 20 на транспорте (без учета времени ожидания транспорта) |
| \*Примечание: в городских населенных пунктах и сельских населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах рек и водоемов площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20% | | | | | |
| 1.7.1.2 | Объекты туризма и рекреации | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня интенсивности использования территории для размещения данного вида объектов | Уровень обеспеченности гостиницами, мест на 1000 чел. | 6 |
| Расчетный показа тель максимально доп устимого уровня территори альной доступности | | - | Автомобильным транспортом |
| **1.7.2 Особ о охраняемые п риродные территории** | | | | | |
| 1.7.2.1 | Особо охраняемые природные территории местного значения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | - | - | не нормируется |
| Расчетный показа тель максимально доп устимого уровня территори альной доступности | | - | не нормируется |
| **1.7.3 О бъекты культурного наследия** | | | | | |
| 1.7.3.1 | Объекты  культурно  го наследия местного значения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | - | - | не нормируется |
| Расчетный показа тель максимально доп устимого уровня территори альной доступности | | - | не нормируется |
| **1.7.4 Объект ы производственного, сельскохозяйственного и коммунально-складского назначен ия** | | | | | |
| 1.7.4.1. | Объекты производстве нного назначения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня интенсивности использования территории для размещения данного вида объектов | Коэффициент застройки промышленн  ой зоны | 0,8 |
| Коэффициент плотности застройки промышленн ой зоны | 2,4 |
| Расчетный показатель | | - | не нормируется |
|  |  | максимально допустимого уровня территориальной доступности | |  |  |
| Промышленные предприятия, как правило, следует размещать на территории промышленных зон в составе групп предприятий (промышленных узлов) с общими вспомогательными производствами или объектами инфраструктуры, а в сельских поселениях - в составе производственных зон.  Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) устанавливается единая расчетная и окончательно установленная санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону.  При размещении промышленных зон необходимо обеспечивать их рациональную взаимосвязь с жилыми районами при минимальных затратах времени на трудовые передвижения.  При этом необходимо формировать взаимосвязанную систему обслуживания работающих на предприятиях и населения прилегающих к промышленной зоне жилых районов.  Территория, занимаемая площадками промышленных предприятий и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять, как правило, не менее 60 процентов всей территории промышленной зоны. При этом расстояние от границ участка промышленного предприятия до жилых зданий, участков детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, учреждений здравоохранения и отдыха следует принимать в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (новая редакция).  Предприятия, промышленные узлы и связанные с ними отвалы, отходы, очистные сооружения следует размещать на землях несельскохозяйственного назначения или непригодных для сельского хозяйства. При отсутствии таких земель могут выбираться участки на сельскохозяйственных угодьях худшего качества.  Размещение предприятий и промышленных узлов на площадях залегания полезных ископаемых допускается по согласованию с органами государственного горного надзора, а на площадях залегания общераспространенных полезных ископаемых - в порядке, устанавливаемом законодательством.  В проектах планировки предприятий и промышленных узлов следует предусматривать:   * характеристики планируемого развития территории с учетом технологических связей, санитарно-гигиенических и противопожарных требований, грузооборота и видов транспорта; * рациональные производственные, транспортные и инженерные связи на предприятиях, между ними и жилой территорией; * кооперирование основных и вспомогательных производств и хозяйств, включая аналогичные производства и хозяйства, обслуживающие селитебную часть города или населенного пункта; * интенсивное использование территории, включая наземное и подземное пространства при необходимых и обоснованных резервах для расширения предприятий: * организацию единой сети обслуживания трудящихся; * возможность осуществления строительства и ввода в эксплуатацию пусковыми комплексами или очередями: * благоустройство территории (площадки); * создание единого архитектурного ансамбля в увязке с архитектурой прилегающих предприятий и жилой застройкой; * защиту прилегающих территорий от эрозии, заболачивания, засоления и загрязнения подземных вод и открытых водоемов сточными водами, отходами и отбросами предприятий; * восстановление (рекультивацию) отведенных во временное пользование земель, нарушенных | | | | | |


при строительстве.

На предприятиях, где предусматривается возможность использования труда инвалидов, пользующихся креслами-колясками, входы в производственные, административно-бытовые и другие вспомогательные здания следует оборудовать пандусами с уклоном не более 1 : 12.

Участки для расширения предприятий или промышленных узлов должны намечаться, как правило, за границами их площадок.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7.4.2 | Объекты пищевой промышлен-  ности и сельско хозяйственного назначения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня интенсивности использования территории для размещения данного вида объектов | Минимальная плотность застройки земельных участков, % | По производству молока | | 40 | |
| По доращиванию и откорму крупного рогатого скота | | 35 | |
| По откорму свиней (с законченным производственным циклом) | | 35 | |
| Птицеводческие яичного направления | | 27 | |
| Птицеводческие мясного направления | | 25 | |
| Расчетный показа тель максимально доп устимого уровня территори альной доступности | | - | Автомобильным транспортом | | | |
| 1.7.4.3 | Объекты коммунально -складского назначения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня интенсивности использования территории для размещения данного вида объектов | Склады общетоварные на 1тыс.чел.:          Продовольственных товаров  Непродовольст-  венных | Площадь  складов, кв. м | | Размеры земельных участков, кв.  м | |
| для гор.  насе лен ных  пун  ктов | для сель. насел  енны х  пункт  ов | для гор.  насел  енны х  пункт  ов | для сель. насел  енны х  пункт  ов |
| 77    217 | 19    193 | 310    740 | 60    580 |
|  |  |  |  | товаров |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Склады специализированные, на тыс.чел.:        Холодильник и  распределительные (для хранения мяса мясных продуктов  рыбопродук-  тов, масла,  животного жира, молочных продуктов и яиц)  Фруктохрани  лища,  Овощехрани-  лища,  Картофелехранилища | 27          17                  54    57 | 10          90 | 190          1300 | 25          380 |
| Склады строит.  материалов (потребитель ские)  Склады твердого топлива | 300        300 | | | |
| Расчетный показатель максимально допустимого  уровня территориальной доступности | | - | Автомобильным транспортом | | | |
| Территории коммунально-складских зон предназначены для размещения: сооружений инженерной инфраструктуры; предприятий коммунального, транспортного и бытового обслуживания населения; | | | | | | | | | |
| складских сооружений - общетоварные, специализированные склады; предприятий оптовой и мелкооптовой торговли, предприятий пищевой промышленности.  В транспортных узлах и вдоль трасс автодорог желательно формирование коммунальноскладских территорий высокой интенсивности использования с размещением многоярусных стоянок, гаражей, объектов коммунально-складского назначения.  Для групп коммунально-складских объектов или коммунально-складского комплекса устанавливается единая расчетная и окончательно установленная санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников, входящих в единую зону.  Размещение площадок для открытых складов пылящих материалов, отвалов, отходов на территориях коммунально-складских зон не допускается.  Состав и мощности предприятий коммунально-складской зоны следует принимать с учетом роли населенного пункта в системе расселения.  Складские комплексы, не связанные с непосредственным повседневным обслуживанием населения, следует формировать за пределами населенных пунктов, в обособленных складских районах пригородной зоны, приближенно к узлам внешнего транспорта, при соблюдении санитарных, противопожарных и специальных норм.  Специальные нормы и рассредоточенное размещение предусматриваются для складов государственных резервов, складов нефти и нефтепродуктов первой группы, перевалочных баз нефти и нефтепродуктов, складов сжиженных газов, складов взрывчатых материалов и базисных складов сильнодействующих ядовитых веществ, базисных складов продовольствия, фуража и промышленного сырья, лесоперевалочных баз, базисных складов лесных и строительных материалов.  В пригородных зонах городов следует предусматривать питомники древесных и кустарниковых растений и цветочно-оранжерейные хозяйства с учетом обеспечения посадочным материалом населенных пунктов муниципального образования. Площадь питомников должна быть не менее 80 га, из расчета 3 - 5 кв. м/чел. в зависимости от уровня обеспеченности населенных пунктов озелененными территориями общего пользования.    В пригородных зонах городов следует размещать также питомники собак, полигоны для их обучения, зверофермы и другие аналогичные объекты.  Размеры зеленых устройств закрытого грунта (теплицы, оранжереи, подсобные овощеводческие хозяйства) устанавливаются в соответствии с потребностью в производимой продукции.  При размещении общетоварных складов в составе специализированных групп размеры земельных участков рекомендуется сокращать до 30 процентов.  В зонах досрочного завоза товаров размеры земельных участков следует увеличивать на 40 процентов.  При преимущественном хранении товарных запасов в сельских поселениях площадь складов и размеры земельных участков в них могут быть увеличены с одновременным уменьшением этих показателей в городах. | | | | | | | | | |


|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.7.5 В области жилищного строительства на территории поселения** | | | | | | | |
| 1.7.5.1 | Жилой  квартал | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | Средняя жилищная обеспеченнос ть, кв.м/чел. | 24 | |
| Средняя жилищная обеспеченность для многокварт ирных жилых домов, кв.м площади жилых помещений на человека в зависимости от уровня комфортности жилья | высококомфо ртное | от 40 |
| комфортное | от 30 до 40 |
| массовое | от 24 до 30 |
| Расчетный показатель максимальной плотности объекта | Плотность населения в границах квартала, чел./га | тип застройки | расчетная плотность населения, чел./га |
| блокированная | 250 |
| малоэтажная застройка | 250 |
| Расчетный показатель  максимально допустимого уровня территориальной доступности | | - | не нормируется | |
| Примечания:   1. Показатель приведен с учетом средней расчетной жилищной обеспеченности 24 кв.м/чел. в многоквартирной жилой застройке. 2. В условиях реконструкции плотность застройки может увеличиваться не более чем на 10 % при наличии соответствующего обоснования. 3. Размеры земельных участков индивидуальной жилой застройки, приквартирных земельных участков рекомендуется принимать с учетом особенностей градостроительной ситуации территорий, характера сложившейся и формируемой жилой застройки (среды), условий ее размещения в структурном элементе жилой зоны. 4. Отводимый под строительство жилого здания земельный участок должен обеспечивать возможность организации придомовой территории с четким функциональным зонированием и размещением площадок отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных площадок, стоянок автотранспорта, зеленых насаждений | | | | | | | |
| 1.7.5.2 | Площадки общего пользования различного функционального назначения | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов | Уровень обеспеченнос ти, объект |  | |
| Расчетный показатель минимально допустимой площади территории в границах земельного участка для размещения объекта | Удельный размер площадок общего пользования различного назначения, машиноместо/кварти  ра | Для квартир площадью менее 40 кв.м | 0,5 |
| Для квартир площадью  более 40 кв.м | 1 |
|  |  |  |  |  | Примечание: обеспеченность местами для хранения автомобилей принимается в границах земельного участка для жилых домов не менее 50% от расчетного количества. Остальные парковочные места допускается размещать в других местах с пешеходной доступностью не более 150 м с учетом фактической и планируемой обеспеченности местами для хранения автомобилей всех объектов микрорайона (квартала). В случае проектирования и строительства жилых домов со встроенными, встроеннопристроенными, подземными автостоянками не менее 15% от расчетных 50%, размещаемых в границах земельного участка автостоянок, предусматриваются открытыми на придомовой территории.  Гостевые автостоянки жилых домов не должны | |
|  |  |  |  |  | превышать 20% от количества открытых автостоянок, предусмотренных на придомовой территории | |
| Удельный размер площадок общего пользования различного назначения, кв.м/чел | озеленение | 6 |
| площадки для выгула собак | 0,1 |
| площадки для игр детей | 0,7 |
| площадки для отдыха взрослого населения | 0,1 |
| физкультурно -спортивные площадки и сооружения | 1 |
| хозяйственные площадки (контейнерные) | 0,06 |
| Расчетный показатель  максимально допустимого уровня территориальной доступности | | - | не нормируетс я | |
| Расчетный показатель минимально допустимого расстояния от окон жилых и общественных зданий до площадок общего пользования различного назначения | | - | Назначение площадки | расстояние, не менее, м |
|  |  |  | |  | площадки для выгула собак | 40 |
| площадки для игр детей | 12 |
| площадки для отдыха взрослого населения | 10 |
| физкультурноспортивные площадки и сооружения (в зависимости от шумовых характеристик) | 10-40 |
| хозяйственные площадки (контейнерные) | 20 |
| Примечания: | | | | | | | |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 800 | 23 | 27 | 31 | 35 |
| 600 | 27 | 32 | 36 | 41 |
| 400 | 38 | 44 | 50 | 56 |
| 300 | 50 | 58 | 67 | 75 |
| Расчетный показатель максималь но допустимо го уровня территори альной доступнос ти | | - | не нормируется | | | | |
| Приме чание: хозяйственные площадки в зонах индивидуаль ной жилой застройки предусматриваются на при домовых участках (кроме площадок для мусоросборников, размещаемых на территориях общего пользо вания из расчета 1 контейнер на 10-15 д омов) | | | | | | | | | |
| **1.7.6 В обл асти фармацевтики** | | | | | | | | | |
| 1.7.6.1 | Аптеки | Расчетные | Расчетный | Уровень |  | | | | |
|  |  | показатели минимальн  о  допустимог о уровня обеспеченности | показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | обеспечен ности, объект | сельские населенные пункты  1 объект на 6,2 тыс. человек | | | | |
|  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка | рекомендуется размещать в составе помещений общественных комплексов, а также в специально приспособленном помещении жилого или общественного здания | | | | |
| Расчетный показатель максималь но допустимо го уровня территори альной доступнос ти | | Транспортная доступность, минут | сельские населенные пункты – 30 | | | | |
| Приме чание: нормативы минимально допустимого уровня обеспеченности аптечными организациями опреде лены сумма рно с учетом объектов, нахо дящихся в вед ении Липецкой области, муниципальных район ов, городских округов, сельских поселений, а также объектов иного значения | | | | | | | | | |
| **1.7.7 В о бласти культуры** | | | | | | | | | |
| 1.7.7.1 | Помещения для культурнодосуговой деятельности | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | Уровень обеспеченности, кв.м площади пола | 50 на 1 тыс. населения | | | | |
| Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка | по заданию на проектирование | | | | |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | | Пешеходная доступность, м | сельские населенные пункты: в пределах населенного пункта | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.7.8 В области физической культуры и спорта** | | | | | | |
| 1.7.8.1 | Помещения  для физкультур ных занятий и тренировок | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | Уровень обеспечен ности, кв.м общей площади | 70 на 1 тыс. человек | |
| Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка | в составе помещений спортивных комплексов, а также в специально приспособленном помещении жилого  или общественного здания | |
| Расчетный показатель максималь но допустимо го уровня территори альной доступнос ти | | Пешеходная доступность, м | сельские населенные пункты: в пределах населенного пункта | |
| Приме чание: общая площадь территорий, занимаемой объектами физической культуры и массового спорта , не менее 7000 кв.м/1 тыс. чел. | | | | | | |
| **1.7.9 В области торговли, общественного питания и бытового обслуживания** | | | | | | |
| 1.7.9.1 | Предприятия торговли (магазины, торговые центры, торговые комплексы) | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен ности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | Уровень обеспечен ности, кв.м площади торговых объектов | * Торговые центры на 1тыс.чел-280. - Магазин продовольственных товаров на 1тыс.чел - 100. * Магазин непродовольственных товаров на 1тыс.чел – 180. * Мелкооптовый рынок, ярмарка на   1тыс.чел - по заданию на проектирование   * Рыночный комплекс розничной торговли на 1тыс.чел – 24. | |
| Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка, га/объект | торговые центры местного значения с обслуживаемым населением, тыс. чел. | размер земельного участка, га/объект |
| от 4 до 6 | 0,4-0,6 |
| от 6 до 10 | 0,6-0,8 |
| от 10 до 15 | 0,8-1,1 |
| от 15 до 20 | 1,1-1,3 |
| торговые центры | размер |
|  |  |  |  |  | поселений с числом жителей, тыс. чел. | земельного участка, га/объект |
| до 1 | 0,1-0,2 |
| от 1 до 3 | 0,2-0,4 |
| от 3 до 4 | 0,4-0,6 |
| от 5 до 6 | 0,6-1 |
| от 7 до 10 | 1-1,2 |
| Рыночный комплекс розничной торговли на 1 тыс.чел  (1 торговое место принимается в размере 6 м2 торговой площади) | 7-14 м2 на 1 м2 торг.  площади:  14 – при торг. площади комплекса до 600 м2;  7 - -"- свыше  3000 м2 |
| Расчетный показатель максималь но допустимо го уровня территори альной доступнос ти | | Пешеходная доступность, м | сельские населенные пун кты – 2000 | |
| Приме чание: для сезонного населения садоводческих, огороднических объединений, дачных хозяйств и жил ого фонда с временным проживанием в сельских населенных пунктах – 80 кв.м п лощади торгов ых объектов на 1 тыс. ч еловек | | | | | | |
| 1.7.9.2 | Предприятия общественного питания | Расчетные показатели минималь-  но допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | Уровень обеспеченности, место | сельские населенные пун кты – 23 места на 1 тыс. человек. | |
| Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка, га/100 мест | мощность, мест | размер участка, га/100 мест |
| до 50 | 0,2-0,25 |
| от 50 до 150 | 0,15-0,2 |
| свыше 150 | 0,1 |
| Расчетный показатель | | Пешеходная | сельские населенные пункты – 2000 | |
|  |  | максимально допустимого уровня территориальной доступности | | доступность, м |  | |
| **1.7.10 Объекты бытового и коммунального обслуживания** | | | | | | |
| 1.7.10.1 | Предприятия бытового обслуживания | Расчетные показатели минималь-  но допустимо го уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | Уровень обеспеченности, рабочее место | сельские населенные пункты:  7 рабочих мест на 1 тыс. человек | |
| Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка, га/10 рабочих мест | мощность, рабочих мест | размер участка, га/10 рабочих мест |
| 10-50 | 0,1-0,2 |
| 50-150 | 0,05-0,08 |
| свыше 150 | 0,03-0,04 |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | | Пешеходн  ая доступнос  ть, м | сельские населенные пункты – 2000 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Примечания:  1. Предприятия бытового обслуживания возможно размещать во встроенно-пристроенных помещениях. 2. Для сезонного населения садоводческих, огороднических объединений, дачных хозяйств и жилого фонда с временным проживанием в сельских населенных пунктах – 1,6 рабочих места на 1 тыс. человек | | | | | | | |
| 1.7.10.2 | Прачечные | Расчетные показатели минималь но допустимого уровня обеспечен ности | | | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | Уровень обеспеченности, кг белья в смену | сельские населенные пункты: 60 на 1 тыс.  человек, в том числе 20 – прачечные самообслуживания |
| Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка, га/объект | 0,5-1,0 |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня | | | | - | не нормируется |
|  |  | территориальной доступности | | | |  |  |
| 1.7.10.3 | Химчистки | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен ности | | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | | Уровень обеспечен ности, кг вещей в смену | сельские населенные пункты:  3,5 на 1 тыс. человек, в том числе 1,2 – химчистки самообслуживания |
| Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | | Размер земельного участка, га/объект | 0,1- 0,5 |
| Расчетный показатель максималь но допустимо го уровня территори альной доступнос ти | | | | - | не нормируется |
| Приме чание: химчистки рекомендуется размещать в производственно-коммунальной зоне, в жилой и общест венной зонах рекомендуется организовы вать пункты сбора | | | | | | | |
| 1.7.10.4 | Бани | Расчетные показатели минималь но допустимого уровня обеспечен ности | | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | | Уровень обеспечен ности, место | сельские населенные пункты – 7 на 1 тыс. человек |
| Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | | Размер земельного участка, га/объект | 0,2 |
|  |  | Расчетный показатель максималь но допустимо го уровня территори альной доступнос ти | | | | - | не нормируется |
| 1.7.10.5 | Гостиницы | Расчетные показатели минималь-  но | | Расчетный показатель минимально допустимого | | Уровень обеспечен ности, место | 6 на 1тыс.чел. |
|  |  | допустимого уровня обеспеченности | уровня мощности объекта | | |  |  |
| Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | | | Размер земельного участка, м.кв./1 место | При числе мест гостиницы:  от 25 до 100 – 55; св. 100 до 500 – 30; св. 500 до 1000 – 20; |
| Расчетны й показатель максимал ьно допустим ого уровня территори альной доступнос ти | | | | - | не нормируется |
| **1.7.11 К ультовые объекты** | | | | | | | |
| 1.7.11.1 | Культовые здания и сооружения | Расчетные показатели  минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | | |  | По заданию на проектирование |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | допустимого уровня обеспеченности | допустимого уровня мощности объекта | касса | проектирование | |
| Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка, га/объект | при 2 операцион ных кассах | 0,2 |
| при 7 операционных кассах | 0,5 |
| Расчетный пок азатель максимально допустимого уровня территориальн ой доступности | | Транспортная доступность, минут | в пределах транспортной доступности | |
| 1.7.12.2 | Отделения и филиалы сберегатель ного банка | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | Уровень обеспеченности, операционное место | сельские населенные пункты:  1 операционное место на 1-2 тыс. человек | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка, га/объект | при 3 операционных местах | 0,05 |
| при 20 операционных местах | 0,4 |
| Расчетный пок азатель  максимально д опустимого уровня территориальн ой доступности | | Пешеходная доступность, м | сельские населенные пункты: в пределах населенного пункта | | |
|  | | **1.7.13 В области поч товой связи** | | |  | |
| 1.7.13.1 | Отделения почтовой связи | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | Уровень обеспеченности, объект | по нормам и правилам Министерства связи  Российской Федерации | |
|  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка, га/объект | Отделения связи сельского поселения, га, для обслуживаемого населения, групп | |
| V-VI (0,5-2 тыс.  чел.) | 0,3-  0,35 |
| III-IV (2-6 тыс.  чел.) | 0,4-  0,45 |
| Расчетный пок азатель максимально д опустимого уровня территориальн ой доступности | | Пешеходная доступность, м | сельские населенны е пункты: в пределах населенного пункта | | |
| **1.7.14 В области транспортного обслуживания** | | | | | | | |
| 1.7.14.1 | Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-ност | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов | Уровень обеспеченности гаражами и открытыми стоянками для постоянного хранения легковых автомобилей, % | 90 | |
| Уровень обеспеченности стоянками для временного хранения легковых автомобилей, % | Не менее чем для 70 % расчетного парка индивидуальных лег ковых автомобилей, в том числе: | |
| жилые районы | 35 |
| промышленные и коммунальноскладские зоны  (районы) | 15 |
| общегородские и специализированные центры | 5 |
| зоны массового кратковременного отдыха | 15 |
| Примечание: в кварталах многоэтажной застройки следует предусматривать парковки открытого типа из расчета не менее чем для 10% расчетного парка для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей, принадлежащих жителям данного квартала | | | | | | | |
|  |  | Расчетный показатель  максимально допустимого уровня территориальной доступности | | Пешеходная доступность гаражей и стоянок для постоянного хранения автомобилей, м | при новом строительстве | 800 | |
| в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой | 1500 | |
|  |  |  | | Пешеходная доступность стоянок временного хранения легковых автомобилей | до входов в жилые дома | 100 | |
| до пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных учреждений торговли и общественного питания | 150 | |
| до прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных зданий | 250 | |
| до входов в парки, на выставки и стадионы | 400 | |
| 1.7.14.2 | Транспорт нологистиче ские центры | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности количеством объектов | Минимальное количество объектов в границах субъекта Федерации, единиц | 5 | |
| Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | | Уровень территориальной доступности для населения, минут | не нормируется | | |
| **1.7.15 В о бласти обеспечения доступности жилых объектов, объектов социальной ин фраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения** | | | | | | | |
| 1.7.15.1 | Доступность  жилых  объектов, объектов | Расчетные показатели минимально допустимого уровня | Расчетный показатель минимально допустимого уровня | специализированн ые жилые дома ил и группы квартир для инвалидов | 0,5 | |
|  | соц.  инфра-  структуры для  инвалидов и  маломобильных  групп населения | обеспеченности | обеспеченности количеством и назначением объектов | колясочников,  чел/тыс.чел    Перечень объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения | К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан, относятся: жилые и административные здания и сооружения; объекты культуры и культурно-зрелищные сооружения  (театры, библиотеки, музеи, места отправления религиозных обрядов и т.  д.);  объекты и учреждения образования и науки, здравоохранения и социальной защиты населения; объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, финансово-банковские учреждения; гостиницы, мотели,  иные места временного проживания; физкультурнооздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи и находящиеся на их территории объекты и сооружения | |
|  |  |  |  |  | оздоровительного и рекреационного назначения, аллеи и пешеходные дорожки; объекты и сооружения транспортного обслуживания населения, связи и информации: железнодорожные вокзалы, автовокзалы, другие объекты автомобильного, железнодорожного, воздушного транспорта, обслуживающие население; станции и остановки всех видов городского и  пригородного транспорта; почтово- телеграфные; производственные объекты, объекты малого бизнеса и другие места приложения труда; тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей; прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади. | |
| Расчетный показатель  максимально допустимого уровня территориальной доступности | |  | зависит от вида и назначения объекта | | |
| При проектировании и реконструкции жилых, общественных и промышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения, в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 31-102-99, СП 35-103-2001, ВСН 62-91\*, РДС 35-201-99.    Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны обеспечивать: 1) досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;   1. безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда; 2. своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т. д.; | | | | | | | |

|  |
| --- |
| 4) удобство и комфорт среды жизнедеятельности.  В проектах должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к зданию или по территории предприятия, комплекса сооружений с учетом требований настоящих нормативов. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения на все время эксплуатации.    Жилые районы города и их улично-дорожная сеть должны проектироваться с учетом прокладки пешеходных маршрутов для инвалидов и маломобильных групп населения с устройством доступных им подходов к площадкам и местам посадки в общественный транспорт.    Уклоны пешеходных дорожек и тротуаров, которые предназначаются для пользования инвалидами на креслах-колясках и престарелых, не должны превышать: продольный – 5 % , поперечный – 1 %. В случаях, когда по условиям рельефа невозможно обеспечить указанные пределы, допускается увеличивать продольный уклон до 10 % на протяжении не более 12 м пути с устройством горизонтальных промежуточных площадок вдоль спуска.  Ширина пешеходного пути через островок безопасности в местах перехода через проезжую часть улиц должна быть не менее 3 м, длина – не менее 2 м.  Опасные для инвалидов участки и пространства следует огораживать бортовым камнем высотой  не менее 0,1 м.    Объекты социальной инфраструктуры должны оснащаться следующими специальными приспособлениями и оборудованием:   1. визуальной и звуковой информацией, включая специальные знаки у строящихся, ремонтируемых объектов и звуковую сигнализацию у светофоров; 2. телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными для инвалидов; 3. санитарно-гигиеническими помещениями; 4. пандусами и поручнями у лестниц при входах в здания; 5. пологими спусками у тротуаров в местах наземных переходов улиц, дорог, магистралей и остановок городского транспорта общего пользования; 6. специальными указателями маршрутов движения инвалидов по территории вокзалов, парков и других рекреационных зон; 7. пандусами и поручнями у лестниц привокзальных площадей, платформ, остановок маршрутных транспортных средств и мест посадки и высадки пассажиров; 8. пандусами при входах в здания, пандусами или подъемными устройствами у лестниц на лифтовых площадках, а также при входах в надземные и подземные переходы улиц, дорог и магистралей.   Размещение специализированных учреждений, предназначенных для медицинского обслуживания и реабилитации инвалидов, и вместимость этих учреждений следует определять по реальной и прогнозируемой потребности в городском округе, микрорайонах.  Центры социального обслуживания следует проектировать двух основных типов: надомного обслуживания и дневного пребывания, которые допускается объединять в одном здании в качестве отделений единого центра, а также включать в состав домов-интернатов для инвалидов и престарелых.  При включении центра социального обслуживания или его отделений в состав жилого здания, рассчитанного на проживание инвалидов и престарелых, помещения территориального центра должны проектироваться с учетом обслуживания дополнительно не менее 30 % численности инвалидов и престарелых, проживающих в здании. |
| Здания должны иметь как минимум один вход, приспособленный для маломобильных групп населения, с поверхности земли и из каждого доступного для маломобильных групп населения подземного или надземного перехода, соединенного с этим зданием.  Места обслуживания и постоянного нахождения граждан маломобильных групп населения должны располагаться на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу.  Эвакуационные выходы и пути должны проектироваться из непожароопасных материалов и соответствовать требованиям СНиП 35-01-2001, СНиП 21-01-97\*.  При проектировании участка здания или комплекса следует соблюдать непрерывность пешеходных и транспортных путей, обеспечивающих доступ инвалидов и маломобильных лиц в здания. Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку коммуникациями и остановками общественного пассажирского транспорта.  Ограждения участков должны обеспечивать возможность опорного движения маломобильных групп населения через проходы и вдоль них.  Транспортные проезды и пешеходные дороги на пути к объектам, посещаемым инвалидами и гражданами других маломобильных групп населения, допускается совмещать при соблюдении требований к параметрам путей движения.  Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 1,8 м с учетом габаритных размеров кресел-колясок.  В условиях сложившейся застройки при невозможности достижения нормативных параметров ширины пути движения следует предусматривать устройство горизонтальных площадок размером не менее 1,6×1,6 м через каждые 60-100 м пути для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках.  При совмещении на участке путей движения посетителей с проездами для транспорта следует предусматривать ограничительную (латеральную) разметку пешеходных путей на дорогах в соответствии с требованиями Правил дорожного движения. Ширина полос движения должна обеспечивать безопасное расхождение людей, в том числе использующих технические средства реабилитации, с автотранспортом. Полосу движения инвалидов на креслах-колясках и механических колясках рекомендуется выделять с левой стороны на полосе пешеходного движения на участке, пешеходных дорогах, аллеях.  При невозможности организации отдельного наземного прохода для инвалидов и маломобильных групп населения, подземные и надземные переходы следует оборудовать пандусами и подъемными устройствами.  Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т. п.  Примечание. На путях движения маломобильных групп населения не допускается применять непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, а также турникеты. |
| Объекты, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути, не должны выступать за плоскость вертикальной конструкции более чем на 0,1 м, а при их размещении на отдельно стоящей опоре – не более 0,3 м. При увеличении выступающих размеров пространство под этими объектами необходимо выделять бордюрным камнем, бортиком высотой не менее 0,05 м или ограждениями высотой не менее 0,7 м и т.п.  Устройства и оборудование (почтовые ящики, укрытия таксофонов, информационные щиты и т.п.), размещаемые на стенах зданий, сооружений или на отдельных конструкциях, а также выступающие элементы и части зданий и сооружений не должны сокращать нормируемое пространство для прохода, а также проезда и маневрирования кресла-коляски.  На открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на расстоянии не далее 50 м от входа, а при жилых зданиях – не далее 100 м, следует выделять до 10 % мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов с учетом ширины зоны для парковки не менее 3,5 м.  На автомобильных стоянках при специализированных зданиях и сооружениях для инвалидов следует выделять для личных автомобилей инвалидов не менее 20 % мест, а около учреждений, специализирующихся на лечении спинальных больных и восстановлении опорно-двигательных функций, – не менее 30 % мест.  При наличии на стоянке мест для парковки автомашин, салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к местам стоянки таких машин должна быть не менее 2,5 м.  Места парковки оснащаются знаками, применяемыми в международной практике.  Расстояние от остановок специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов, до входов в общественные здания не должно превышать 100 м.  Площадки и места отдыха следует размещать смежно вне габаритов путей движения мест отдыха и ожидания. Площадки и места отдыха должны быть оборудованы устройствами для защиты от перегрева, осадков и постороннего шума (для мест тихого отдыха); информационными указателями.  Для озеленения участков объектов, посещаемых инвалидами и маломобильными группами населения, следует применять нетравмирующие древесно-кустарниковые породы.  Следует предусматривать линейную посадку деревьев и кустарников для формирования кромок путей пешеходного движения. Граница озелененных эксплуатируемых площадок, примыкающая к путям пешеходного движения не должна иметь перепада высот, бордюров, бортовых камней высотой более 0,04 м.  В целях безопасности элементы озеленения не должны закрывать обзор для оценки ситуации на перекрестках, опасных участках, затенять проходы и проезды, сигналы, информационные устройства, ограждения опасных мест, а также иметь выступающие части (кроны, стволы, корни). |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.7.16 В области обеспечения инженерной подготовки и защиты территории** | | | | | | | | |
| 1.7.16.1 | | Инженерная  подготовка и защита территории | Расчетные показатели минимально допустимого  уровня обеспеченности |  | | | Необходимо обеспечивать соблюдение расчетного гидрогеологического режима грунтов оснований, а также предотвращение развития эрозионных, и других физико-геологических процессов, приводящих к нежелательному изменению природных условий и недопустимым нарушениям осваиваемой территории. | |
| Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности – превышения расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне защитным сооружением (дамбой), м | | | 0,5 | |
| Средние коэффициенты стока | | | Общественно-деловая зона  - 0,9  Жилая зона (с преобладанием малоэтажной жилой  застройки) - 0,4 примечания:  Площадь скверов, бульваров, садов, парков и лесопарков при определении средних коэффициентов стока исключается из соответствующих видов жилых территорий.    Коэффициент стока принимается: для скверов, бульваров, а также садов и парков с большой площадью дорожек и площадок - 0,25; для садов, парков и лесопарков с большими массивами древесных насаждений - 0,1 | |
|  | |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | | | | Не нормируется | |
| Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности ландшафтных и водных объектов, зеленых массивов, а также снижения возможных неблагоприятных последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  Принятие градостроительных решений должно основываться на результатах тщательного анализа инженерно-геологической обстановки и действующих экзодинамических процессов. Окончательное решение следует принимать после технико-экономического сравнения вариантов, учитывая комплексную стоимость мероприятий по инженерной подготовке, конструктивных решений и эксплуатационных расходов, а также безопасность принятого варианта.  Мероприятия по инженерной подготовке следует осуществлять с учетом прогноза изменения инженерно-геологических условий, характера использования и планировочной организации территории.  При проектировании инженерной защиты следует обеспечивать (предусматривать):   1. предотвращение, устранение или снижение до допустимого уровня отрицательного воздействия на защищаемые территории, здания и сооружения действующих и связанных с ними возможных опасных процессов; 2. производство работ способами, не приводящими к появлению новых и (или) интенсификации действующих геологических процессов; 3. сохранение заповедных зон, ландшафтов, исторических объектов и т. д.; 4. надлежащее архитектурное оформление сооружений инженерной защиты; 5. сочетание с мероприятиями по охране окружающей среды; 6. в необходимых случаях – систематические наблюдения за состоянием защищаемых территорий и объектов и за работой сооружений инженерной защиты в период строительства и эксплуатации (мониторинг).   Сооружения и мероприятия по защите от опасных геологических процессов должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003.  Рекультивацию и благоустройство территорий следует производить с учетом требований ГОСТ 17.5.3.04-83\* и ГОСТ 17.5.3.05-84.    Сооружения и мероприятия для защиты от подтопления  При необходимости инженерной защиты от подтопления следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и/или устранения отрицательных воздействий подтопления.  Защита от подтопления должна включать:   1. защиту населения от опасных явлений, связанных с пропуском паводковых вод в весеннеосенний период, при половодье; 2. локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в | | | | | | | | |
| целом;   1. защиту сельскохозяйственных земель и природных ландшафтов, сохранение природных систем, имеющих особую научную или культурную ценность; 2. водоотведение; 3. утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод; 4. систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.   Защита от подтопления должна обеспечивать:   1. бесперебойное и надежное функционирование и развитие застроенных территорий, производственно-технических, коммуникационных, транспортных объектов и их отдельных сооружений; 2. нормативные санитарно-гигиенические условия жизнедеятельности населения; 3. нормативные санитарно-гигиенические, социальные и рекреационные условия защищаемых территорий.   В зависимости от характера подтопления (локальный – отдельные здания, сооружения и участки; площадный) проектируются локальные и/или территориальные системы инженерной защиты.  Локальная система инженерной защиты должна быть направлена на защиту отдельных зданий и сооружений, включает дренажи, противофильтрационные завесы и экраны. Территориальная система должна обеспечивать общую защиту застроенной территории (участка), включать перехватывающие дренажи, противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию, регулирование режима водных объектов, улучшение микроклиматических, агролесомелиоративных и других условий.  Сооружения и мероприятия для защиты от подтопления проектируются в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003 и СНиП 2.06.15- 85.  При осуществлении инженерной защиты территории от подтопления не допускается снижать рекреационный потенциал защищаемой территории и прилегающей акватории. Использование защищаемых подтопленных прибрежных территорий водотоков и водоемов для рекреации следует рассматривать наравне с другими видами природопользования и создания водохозяйственных комплексов.    Сооружения и мероприятия для защиты от затопления  Территория населенного пункта должна быть защищена от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.15-85 и СНиП 33-01-2003.  За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет – для территорий плоскостных спортивных сооружений. | | | | | | | | |
| В качестве основных средств инженерной защиты от затопления следует предусматривать:   1. обвалование территорий со стороны водных объектов; 2. искусственное повышение рельефа территории до незатопляемых планировочных отметок; 3. аккумуляцию, регулирование, отвод поверхностных сбросных и   дренажных вод с затопленных, временно затопляемых территорий и низинных нарушенных земель;   1. сооружения инженерной защиты, в том числе: дамбы обвалования, дренажи, дренажные и водосбросные сети и другие.   В качестве вспомогательных средств инженерной защиты следует использовать естественные свойства природных систем и их компонентов, усиливающие эффективность основных средств инженерной защиты.  В состав проекта инженерной защиты территории следует включать организационно-технические мероприятия, предусматривающие пропуск весенних половодий и дождевых паводков.  Инженерная защита осваиваемых территорий должна предусматривать образование единой системы территориальных и локальных сооружений и мероприятий.  При устройстве инженерной защиты от затопления следует определять целесообразность и возможность одновременного использования сооружений и систем инженерной защиты в целях улучшения водообеспечения и водоснабжения, эксплуатации промышленных и коммунальных объектов, а также в интересах энергетики, транспорта, рекреации и охраны природы, предусматривая в проектах возможность создания вариантов сооружений инженерной защиты многофункционального назначения.  Берегозащитные сооружения и мероприятия  Для инженерной защиты берегов рек, озер, водохранилищ используют следующие сооружения и мероприятия. | | | | | | | | |
|  | Вид сооружения и мероприятия | | | | Назначение сооружения и мероприятия и условия их применения | | |  |
| Волнозащитные Вдольбереговые:  Подпорные береговые стены  (набережные) волноотбойного профиля из монолитного и сборного бетона и железобетона, камня, ряжей, свай | | | | На водохранилищах, озерах и реках для защиты зданий и сооружений I и II классов, автомобильных и железных дорог, ценных земельных угодий | | |
| Шпунтовые стенки железобетонные и металлические | | | | В основном на реках и водохранилищах | | |
| Ступенчатые крепления с укреплением основания террас | | | | На водохранилищах при крутизне откосов  более 15° | | |
| Массивные волноломы | | | | На водохранилищах при стабильном уровне воды | | |
| Откосные:  Монолитные покрытия из бетона,  асфальтобетона, асфальта | | | | На водохранилищах, реках, откосах подпорных земляных сооружений при достаточной их статической устойчивости | | |
| Покрытия из сборных плит | | | | При волнах до 2,5 м | | |
| Покрытия из гибких тюфяков и  сетчатых блоков, заполненных камнем | | | | На водохранилищах, реках, откосах земляных сооружений (при пологих откосах и невысоких волнах - менее 0,5 - 0,6 м) | | |
|  | Покрытия из синтетических материалов и вторичного сырья | | | | То же | | |  |
| Волногасящие | | | |  | | |
| Вдольбереговые (проницаемые сооружения с пористой напорной гранью и волногасящими камерами) | | | | На водохранилищах | | |
| Откосные:  Наброска из камня | | | | На водохранилищах, реках, откосах земляных сооружений при отсутствии рекреационного использования | | |
| Наброска или укладка из фасонных блоков | | | | На водохранилищах при отсутствии  рекреационного использования | | |
| Искусственные свободные пляжи | | | | На водохранилищах при пологих откосах (менее 10°) в условиях слабовыраженных вдольбереговых перемещений наносов и  стабильном уровне воды | | |
| Пляжеудерживающие | | | |  | | |
| Вдольбереговые:  Подводные банкеты из бетона, бетонных блоков, камня | | | | На водохранилищах при небольшом волнении для закрепления пляжа | | |
| Загрузка инертными на локальных участках (каменные банкеты, песчаные примывы и др.) | | | | На водохранилищах при относительно пологих откосах | | |
| Поперечные (молы, шпоры (гравитационные, свайные и др.) | | | | На водохранилищах, реках при создании и закреплении естественных и искусственных пляжей | | |
| Специальные | | | |  | | |
| Регулирующие:  Сооружения, имитирующие природные формы рельефа | | | | На водохранилищах для регулирования  береговых процессов | | |
| Перебазирование запаса наносов (переброска вдоль побережья,  использование подводных карьеров и т д.) | | | | На водохранилищах для регулирования баланса наносов | | |
| Струенаправляющие:  Струенаправляющие дамбы из каменной наброски | | | | На реках для защиты берегов рек и отклонения оси потока от размывания берега | | |
| Струенаправляющие дамбы из грунта | | | | На реках с невысокими скоростями течения | | |
|  |  | | | | для отклонения оси потока | | | учетом в |
| Струенаправляющие массивные шпоры или полузапруды | | | | То же | | |
| Склоноукрепляющие  (искусственное закрепление грунта откосов) | | | | На водохранилищах, реках, откосах земляных сооружений при высоте волн до 0,5 м | | |
| Выбор вида берегозащитных сооружений и мероприятий или их комплекса следует производить в зависимости от назначения и режима использования защищаемого участка берега с необходимых случаях требований судоходства, лесосплава, водопользования.    Противокарстовые мероприятия | | | | | | |
| Противокарстовые мероприятия следует предусматривать при проектировании зданий и сооружений на территориях, в геологическом строении которых присутствуют растворимые горные породы (известняки, доломиты, мел, обломочные грунты с карбонатным цементом, гипсы, ангидриты, каменная соль) и имеются карстовые проявления на поверхности (воронки, котловины, карстово- эрозионные овраги и др.) и (или) в глубине грунтового массива (разуплотнения грунтов, полости, пещеры и др.).    Для инженерной защиты зданий и сооружений от карста применяются следующие мероприятия или их сочетания:   1. планировочные; 2. водозащитные и противофильтрационные; 3. геотехнические (укрепление оснований); 4. конструктивные (отдельно или в комплексе с геотехническими); 5. технологические (повышение надежности технологического оборудования и коммуникаций, их дублирование, контроль за утечками из них, обеспечение возможности своевременного отключения аварийных участков и т.д.); 6. эксплуатационные (мониторинг состояния грунтов, деформаций зданий и сооружений).   Противокарстовые мероприятия следует выбирать в зависимости от характера выявленных и прогнозируемых карстовых проявлений, вида карстующихся пород, условий их залегания и требований, определяемых особенностями проектируемой защиты и защищаемых территорий и сооружений.  Противокарстовые мероприятия должны:   1. предотвращать активизацию, а при необходимости и снижать активность карстовых и карстово-суффозионных процессов; 2. исключать или уменьшать в необходимой степени карстовые и карстово-суффозионные деформации грунтовых толщ; 3. предотвращать повышенную фильтрацию и прорывы воды из карстовых полостей в подземные помещения и горные выработки; 4. обеспечивать возможность нормальной эксплуатации территорий, зданий и сооружений при допущенных карстовых проявлениях.   Планировочные мероприятия должны обеспечивать рациональное использование закарстованных территорий и оптимизацию затрат на противокарстовую защиту. Они должны учитывать перспективу развития данного района и влияние противокарстовой защиты на условия развития карста.    В состав планировочных мероприятий входят:   1. специальная компоновка функциональных зон, трассировка магистральных улиц и сетей при разработке планировочной структуры с максимально возможным обходом карстоопасных участков и размещением на них зеленых насаждений; 2. разработка инженерной защиты территорий от техногенного влияния строительства на развитие карста; 3. расположение зданий и сооружений на менее опасных участках за пределами участков I-II категорий устойчивости относительно интенсивности карстовых провалов, а также за пределами участков с меньшей интенсивностью (частотой) образования провалов, но со средними их диаметрами больше 20 м (категория устойчивости А).     Мероприятия для защиты от морозного пучения грунтов | | | | | | | | |
| Инженерная защита от морозного (криогенного) пучения грунтов необходима для легких малоэтажных зданий и сооружений, линейных сооружений и коммуникаций (трубопроводов, ЛЭП, дорог, линий связи и др.). Противопучинные мероприятия подразделяют на следующие виды:   1. инженерно-мелиоративные (тепломелиорация и гидромелиорация); 2. конструктивные; 3. физико-химические (засоление, гидрофобизация грунтов и др.); 4) комбинированные.   Тепломелиоративные мероприятия предусматривают теплоизоляцию фундамента, прокладку вблизи фундамента по наружному периметру подземных коммуникаций, выделяющих в грунт тепло.  Гидромелиоративные мероприятия предусматривают понижение уровня грунтовых вод, осушение грунтов в пределах сезонно-мерзлого слоя и предохранение грунтов от насыщения поверхности атмосферными и производственными водами, использование открытых и закрытых дренажных систем (в соответствии с требованиями раздела «Зоны инженерной инфраструктуры» настоящих нормативов).  Конструктивные противопучинные мероприятия предусматривают повышение эффективности работы конструкций фундаментов и сооружений в пучиноопаных грунтах и предназначаются для снижения усилий, выпучивающих фундамент, приспособления фундаментов и наземной части сооружения к неравномерным деформациям пучинистых грунтов.  Физико-химические противопучинные мероприятия предусматривают специальную обработку грунта вяжущими и стабилизирующими веществами.  При необходимости следует предусматривать мониторинг для обеспечения надежности и эффективности применяемых мероприятий. Следует проводить наблюдения за влажностью, режимом промерзания грунта, пучением и деформацией сооружений в предзимний и в конце зимнего периода. Состав и режим наблюдений определяют в зависимости от сложности инженерно- геокриологических условий, типов применяемых фундаментов и потенциальной опасности процессов морозного пучения на осваиваемой территории.  Мероприятия для защиты от морозного пучения грунтов следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003, СНиП 33-01- 2003 и СНиП 2.06.15-85.      Сооружения и мероприятия по защите на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах    При проектировании зданий и сооружений на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах следует предусматривать:   1. планировочные мероприятия; 2. конструктивные меры защиты зданий и сооружений; 3. мероприятия, снижающие неравномерную осадку и устраняющие крены зданий и сооружений с применением различных методов их выравнивания; 4. горные меры защиты, предусматривающие порядок горных работ, снижающий деформации земной поверхности; 5. инженерную подготовку строительных площадок, снижающую неравномерность деформаций основания; | | | | | | | | |
| 1. водозащитные мероприятия на территориях, сложенных просадочными грунтами; 2. мероприятия, обеспечивающие нормальную эксплуатацию наружных и внутренних инженерных сетей, лифтов и другого инженерного и технологического оборудования в период проявления неравномерных деформаций основания; 3. инструментальные наблюдения за деформациями земной поверхности, а также зданиями и   сооружениями, при необходимости и в период строительства.    Сооружения и мероприятия по защите на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.01.09-91. | | | | | | | | |
| **1.7.17**(дополняется при необходимости) | | | | | | | | |
| №  п/п | | Наимено вание вида  ОМЗ | Тип расчетного показателя | Вид расчетного показателя | | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Предельное значение расчетного показателя | |
|  | | |  |  | |

1.8. Требования к проектированию и обеспеченности населения велосипедными дорожками и полосами для велосипедистов.

1.8.1. Основные положения

1.8.1.1. Улично-дорожную сеть населенных пунктов (далее- УДС) следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. В составе УДС следует выделять улицы и дороги магистрального и местного значения, а также главные улицы.

1.8.1.2. Пешеходные, велосипедные и велопешеходные дорожки должны проектироваться вдоль автомобильных дорог общего пользования.  
 1.8.1.3. Размещение пешеходных и велосипедных дорожек в границах полосы отвода автомобильной дороги должно осуществляться в соответствии с документацией по планировке территории и согласовывается с местными органами управления.

1.8.1.4. Устройство пешеходных и велосипедных дорожек должно обеспечивать безопасные условия движения пешеходов и велосипедистов.  
 1.8.1.5. Обустройство автомобильной дороги пешеходными и велосипедными дорожками не должно ухудшать условия безопасности дорожного движения, условия использования и содержания автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений и иных объектов.  
 1.8.1.6. Для обеспечения безопасности дорожного движения пешеходные и велосипедные дорожки должны оборудоваться соответствующими дорожными знаками, разметкой, ограждениями и светофорами.

1.8.2. Проектирование велосипедных дорожек

1.8.2.1. Велосипедные дорожки располагают на отдельном земляном полотне, у подошвы насыпей и за пределами выемок или на специально устраиваемых бермах.

1.8.2.2. На подходах к искусственным сооружениям велосипедные дорожки допустимо размещать на обочине с отделением их от проезжей части ограждениями или разделительными полосами.

1.8.2.3. Однополосные велосипедные дорожки располагают с наветренной стороны от дороги (в расчете на господствующие ветры в летний период), двухполосные - при возможности по обеим сторонам дороги.

1.8.2.4. Велосипедные и велопешеходные дорожки следует, как правило, устраивать за пределами проезжей части дорог при соотношениях интенсивностей движения автомобилей и велосипедистов, указанных в таблице 1. Полосы для велосипедистов на проезжей части допускается устраивать на обычных автомобильных дорогах с интенсивностью движения менее 2000 авт./сут (до 150 авт./ч).

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| Фактическая интенсивность движения автомобилей (суммарная в двух направлениях), авт./ч | До 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| Расчетная интенсивность движения велосипедистов, вел./ч | 70 | 50 | 30 | 20 | 15 |

1.8.2.5. Геометрические параметры велосипедных дорожек представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Основные геометрические параметры велосипедной дорожки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нормируемый параметр | Минимальные значения | |
| при новом строительстве | в стесненных условиях |
| Расчетная скорость движения, км/ч | 25 | 15 |
| Ширина проезжей части для движения, м, не менее: |  |  |
| однополосного одностороннего | 1,0 - 1,5 | 0,75 - 1,0 |
| двухполосного одностороннего | 1,75 - 2,5 | 1,50 |
| двухполосного со встречным движением | 2,50 - 3,6 | 2,00 |
| Ширина велосипедной и пешеходной дорожки с разделением движения дорожной разметкой, м | 1,5 - 6,0 [<1>](#P84) | 1,5 - 3,25 [<2>](#P85) |
| Ширина велопешеходной дорожки, м | 1,5 - 3,0 [<3>](#P86) | 1,5 - 2,0 [<4>](#P87) |
| Ширина полосы для велосипедистов, м | 1,20 | 0,90 |
| Ширина обочин велосипедной дорожки, м | 0,5 | 0,5 |
| Наименьший радиус кривых в плане, м: |  |  |
| при отсутствии виража | 30 - 50 | 15 |
| при устройстве виража | 20 | 10 |
| Наименьший радиус вертикальных кривых, м: |  |  |
| выпуклых | 500 | 400 |
| вогнутых | 150 | 100 |
| Наибольший продольный уклон, |  |  |
| в равнинной местности | 40 - 60 | 50 - 70 |
| в горной местности | - | 100 |
| Поперечный уклон проезжей части, | 15 - 20 | 20 |
| Уклон виража, , при радиусе: |  |  |
| 5 - 10 м | более 30 | 30 |
| 10 - 20 м | более 20 | 20 |
| 20 - 50 м | более 15 | 15 - 20 |
| 50 - 100 м | 20 |  |
| Габарит по высоте, м | 2,50 | 2,25 |
| Минимальное расстояние до бокового препятствия, м | 0,50 | 0,50 |
| <1> Ширина пешеходной дорожки 1,5 м, велосипедной - 2,5 м.  <2> Ширина пешеходной дорожки 1,5 м, велосипедной - 1,75 м.  <3> При интенсивности движения не более 30 вел./ч и 15 пеш./ч.  <4> При интенсивности движения не более 30 вел./ч и 50 пеш./ч. | | |

1.8.2.6. Стесненные условия существующей застройки предполагают: наличие пространственных препятствий на строительной площадке и прилегающей к ней территории, ограничения по ширине, протяженности, высоте и глубине размеров рабочей зоны и подземного пространства, мест размещения строительных машин и проездов транспортных средств, повышенную степень строительного, экологического, материального риска и соответственно усиленные меры безопасности работающих на строительном производстве и проживающего населения.

1.8.2.7. Велосипедные дорожки следует проектировать как для двустороннего движения (при интенсивности движения до 70 вел./ч), так и для одностороннего (при интенсивности движения более 70 вел./ч).

1.8.2.8. Наименьшее расстояние от края велосипедной дорожки должно составлять: до кромки проезжей части дорог, деревьев - 0,75 м; до тротуаров - 0,5 м; до стоянок автомобилей и остановок общественного транспорта - 1,5 м.  
 1.8.2.9. Длину велосипедных дорожек на подходах к населенным пунктам следует определять численностью жителей и принимать в соответствии с таблицей 5.

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Численность населения, тыс.чел. | Св. 500 | 500-250 | 250-100 | 100-50 | 50-25 | 25-10 |
| Длина велосипедной дорожки, км | 15 | 15-10 | 10-8 | 8-6 | 6-3 | 3-1 |

1.8.2.10. Ширина разделительной полосы между проезжей частью автомобильной дороги и параллельной или свободно трассируемой велосипедной дорожкой должна быть не менее 2,0 м. В стесненных условиях допускается разделительная полоса шириной 1,0 м, возвышающаяся над проезжей частью не менее чем на 0,15 м, с окаймлением бордюром или установкой барьерного или парапетного ограждения.  
 1.8.2.11. При устройстве пересечения автомобильных дорог и велосипедных дорожек требуется обеспечить безопасное расстояние видимости (таблица 6). При расчетных скоростях автотранспортных средств более 80 км/ч и при интенсивности велосипедного движения не менее 50 вел./ч устройство пересечений велосипедных дорожек с автомобильными дорогами в одном уровне возможно только при устройстве светофорного регулирования.  
 1.8.2.12. В целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах I категории устройство пересечений автомобильных дорог с велосипедными дорожками в виде разрывов на разделительной полосе дорожных ограждений при интенсивности движения более 250 авт./ч не допускается.  
  
Таблица 4 - Безопасное расстояние видимости

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Ширина проезжей части, м | Расстояние видимости приближающегося автомобиля, м, при различных скоростях движения автомобилей, км/ч | | | |
|  | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 7,0 | 130 | 150 | 180 | 200 |
| 10,5 | 170 | 200 | 230 | 270 |
| 14,0 | 210 | 250 | 290 | 330 |

1.8.2.13. Велосипедные дорожки в зоне пересечений с автомобильной дорогой должны быть освещены на расстоянии не менее 60 м.

1.8.2.14. Места пересечений велосипедных дорожек с автомобильными дорогами в одном уровне должны оборудоваться соответствующими дорожными знаками и разметкой.

1.8.2.15. При необходимости устройства велосипедного или пешеходного путепровода или тоннеля при пересечении велосипедных и пешеходных дорожек с транспортными развязками необходимо разрабатывать технико-экономические обоснования целесообразности строительства путепровода или тоннеля для них.

1.8.2.16. Покрытия велосипедных дорожек следует устраивать из асфальтобетона, цементобетона и каменных материалов, обработанных вяжущими, а при проектировании велопешеходных дорожек для выделения полос движения для велосипедистов - с применением цветных покрытий противоскольжения в соответствии с требованиями [ГОСТ 32753](http://docs.cntd.ru/document/1200113464).  
 1.8.2.17. При обустройстве дождеприемных решеток, перекрывающих водоотводящие лотки, ребра решеток не должны быть расположены вдоль направления велосипедного движения и должны иметь ширину отверстий между ребрами не более 15 мм.

1.8.2.18. Открытые велосипедные стоянки следует сооружать и оборудовать стойками или другими устройствами для кратковременного хранения велосипедов у предприятий общественного питания, мест кратковременного отдыха, магазинов и других общественных центров.

1.8.2.19. Велопарковки следует устраивать для длительного хранения велосипедов в зоне объектов дорожного сервиса (гостиницы, мотели и др.).

1.8.2.20. По степени закрытости велопарковки, как правило, разделяются на: открытые, открытые с навесом, закрытые.

1.8.2.21. Чтобы обеспечить удобство пользования велопарковками и исключить помехи для пешеходов, следует соблюдать необходимые расстояния между стойками и другими объектами (рисунок 1).

|  |
| --- |
|  |
| [ГОСТ 33150-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования (Переиздание)](http://docs.cntd.ru/picture/get?id=P009600000000&doc_id=1200123908) |

Рисунок 1 - Минимальные необходимые расстояния для создания велопарковки.

1.8.2.22. Проектирование парковых дорог, проездов, велосипедных дорожек следует осуществлять в соответствии с характеристиками, приведенными в таблицах 5 и 6.

Таблица 5

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Категория дорог и улиц | Основное назначение дорог и улиц |
| Парковые дороги | Дороги предназначены для обслуживания посетителей и территории парка, проезда экологически чистого транспорта, велосипедов, а также спецтранспорта (уборочная техника, скорая помощь, полиция). |
| Проезды | Подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри районов, микрорайонов (кварталов). |
| Велосипедные дорожки: | Специально выделенная полоса, предназначенная для движения велосипедного транспорта. Может устраиваться на магистральных улицах общегородского значения 2-го и 3-го классов районного значения и жилых улицах. |
| - в составе поперечного профиля УДС |
| - на рекреационных территориях, в жилых зонах и т.п. | Специально выделенная полоса для проезда на велосипедах. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движении, м | Число полос движения (сумма- рно в двух направ- лениях) | Наиме- ньший радиус кривых в плане, м | Наибо- льший продоль- ный уклон, ‰ | Наиме- ньший радиус верти- кальной выпуклой кривой, м | Наиме- ньший радиус вертика- льной вогнутой кривой, м | Ширина пешехо- дной части тротуара, м |
| Парковые дороги | 40 | 3,0 | 2 | 75 | 80 | 600 | 250 | - |
| Проезды: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - основные | 40 | 3,0 | 2 | 50 | 70 | 600 | 250 | 1,0 |
| - второстепенные | 30 | 3,5 | 1 | 25 | 80 | 600 | 200 | 0,75 |
| Велосипедные дорожки: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - в составе поперечного профиля УДС | - | 1,50\* | 1-2 |  |  | - | - | - |
|  |  | 1,00\*\* | 2 | 25 | 70 |  |  |  |
| - на рекреационных территориях в жилых зонах и т.п. | 20 | 1,50\* | 1-2 | 25 | 70 | - | - | - |
|  |  | 1,00\*\* | 2 |  |  |  |  |  |
| \* При движении в одном направлении.  \*\* При движении в двух направлениях. | | | | | | | | |

1.8.2.23. Поперечные уклоны элементов поперечного профиля следует принимать:  
- для проезжей части - минимальный - 10‰, максимальный - 30‰;  
- для тротуара - минимальный - 5‰, максимальный - 20‰;  
- для велодорожек - минимальный - 5‰, максимальный - 30‰.

1.8.2.24. Поперечный профиль улиц и дорог населенных пунктов может включать в себя проезжую часть (в том числе переходно-скоростные полосы, накопительные полосы, полосы для остановки, стоянки и парковки транспортных средств), тротуары, велосипедные дорожки, центральные и боковые разделительные полосы, бульвары.

1.8.2.25. На магистральных улицах регулируемого движения допускается предусматривать велосипедные дорожки, выделенные разделительными полосами. В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения. Велосипедные дорожки могут устраиваться одностороннего и двустороннего движения при наименьшем расстоянии безопасности от края велодорожки, м:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| - до проезжай части, опор, деревьев | 0,75; |
| - до тротуаров | 0,5. |

Примечание - Допускается устраивать велосипедные полосы по краю улиц и дорог местного значения. Ширина полосы должна быть не менее 1,2 м при движении в направлении транспортного потока и не менее 1,5 м при встречном движении. Ширина велосипедной полосы, устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не менее 1 м.

1.8.2.26. При определении общей потребности в местах для хранения следует учитывать и другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мопеды, велосипеды) с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с применением следующих коэффициентов:

- мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски 0,5;

- мотоциклы и мотороллеры без колясок 0,28;

- мопеды и велосипеды 0,1».

**Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования**

2. Общие положения

**Местные нормативы градостроительного проектирования** разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Липецкой области, устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными [частями 3](consultantplus://offline/ref=0E6612F33C52406EFC5F0AEBA2ED64559100616218FA70610DEC1AD5C43CE919B3C903F9EA39ECFFW5K1E) и [4 статьи 29.2](consultantplus://offline/ref=0E6612F33C52406EFC5F0AEBA2ED64559100616218FA70610DEC1AD5C43CE919B3C903F9EA39ECFFW5K0E) Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований.

**Местные нормативы градостроительного проектирования** разработаны для

использования их в процессе подготовки документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий муниципальных образований.

Планировка и застройка населенных пунктов, формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов без приспособления указанных объектов для беспрепятственного доступа к ним инвалидов, маломобильных групп граждан и использования их инвалидами, маломобильными группами граждан не допускаются.

**Местные нормативы градостроительного проектирования** разработаны с учетом административно-территориального устройства поселения; социально-демографического состава и плотности населения муниципальных образований на территориях, расположенных в границах поселения; природно-климатических условий; [стратегии](consultantplus://offline/ref=0E6612F33C52406EFC5F14E6B481335A960C3F6D1AFB7F3255BB1C829B6CEF4CF38905ACA97CE9FD5738EB26WBKBE) социально-экономического развития поселения; программы и [прогноза](consultantplus://offline/ref=0E6612F33C52406EFC5F14E6B481335A960C3F6D1AFB7C3652B81C829B6CEF4CF38905ACA97CE9FD5738EB27WBKAE) социально-экономического развития поселения; предложений органов местного самоуправления муниципальных образований и заинтересованных лиц.

**Местные нормативы градостроительного проектирования** включают в себя:

* основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными [частями 3](consultantplus://offline/ref=0E6612F33C52406EFC5F0AEBA2ED64559100616218FA70610DEC1AD5C43CE919B3C903F9EA39ECFFW5K1E) и [4 статьи 29.2](consultantplus://offline/ref=0E6612F33C52406EFC5F0AEBA2ED64559100616218FA70610DEC1AD5C43CE919B3C903F9EA39ECFFW5K0E) Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения муниципальных образований и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований);
* материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части **местных** нормативов градостроительного проектирования;
* правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части **местных** нормативов градостроительного проектирования.

3. Термины и определения

**Муниципальное образование** в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ либо внутригородская территория города федерального значения.

**Муниципальный район** - несколько поселений или поселений и межселенных территорий, объединенных общей территорией, в границах которой местное самоуправление осуществляется в целях решения вопросов местного значения межпоселенческого характера.

**Городской округ** - городское поселение, которое не входит в состав муниципального района и органы местного самоуправления которого осуществляют полномочия по решению вопросов местного значения поселения и вопросов местного значения муниципального района.

**Городское поселение** - город или поселок с прилегающей территорией (в составе городского поселения также могут находиться сельские населенные пункты, не являющиеся сельскими поселениями).

**Сельское поселение** - один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов (сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных пунктов).

**градостроительная деятельность** - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений; **территориальное планирование** - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения; **устойчивое развитие территорий** - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений; **зоны с особыми условиями использования территорий** - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно- бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации; **функциональные зоны** - зоны, для которых документами территориального планирования

определены границы и функциональное назначение; **градостроительное зонирование** - зонирование территорий муниципальных образований в

целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов; **территориальные зоны** - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки

определены границы и установлены градостроительные регламенты; **правила землепользования и застройки** - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений; **градостроительный регламент** - устанавливаемые в пределах границ соответствующей

территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства;

**объект капитального строительства** - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек; **красные линии** - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты); **территории общего пользования** - территории, которыми беспрепятственно пользуется

неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары); **строительство** - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых

объектов капитального строительства); **реконструкция объектов капитального строительства** (за исключением линейных

объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов; **реконструкция линейных объектов** - изменение параметров линейных объектов или их

участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;

**капитальный ремонт объектов капитального строительства** (за исключением линейных

объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов; **капитальный ремонт линейных объектов** - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов и при котором не

требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;

**инженерные изыскания** - изучение природных условий и факторов техногенного

воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования; **застройщик** - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему

земельном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной

(муниципальной) собственности органы государственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", органы управления государственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта;

**саморегулируемая организация в области инженерных изысканий**, архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства – некоммерческая организация, созданная в форме ассоциации (союза) и основанная на членстве индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, выполняющих инженерные изыскания или осуществляющих архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства;

**объекты федерального значения** - объекты капитального строительства, иные объекты,

территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению Российской Федерации, органов государственной власти Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, решениями Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социальноэкономическое развитие Российской Федерации. Виды объектов федерального значения, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Российской Федерации в указанных в части 1 статьи 10 градостроительного кодекса областях, определяются Правительством Российской Федерации, за исключением объектов федерального значения в области обороны страны и безопасности государства. Виды объектов федерального значения в области обороны страны и безопасности государства, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Российской Федерации, определяются Президентом Российской

Федерации;

**объекты регионального значения** - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению субъекта Российской Федерации, органов государственной власти субъекта Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социальноэкономическое развитие субъекта Российской Федерации. Виды объектов регионального значения в указанных в части 3 статьи 14 градостроительного кодекса областях, подлежащих отображению на схеме территориального планирования субъекта Российской Федерации, определяются законом субъекта Российской Федерации; **объекты местного значения** - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально- экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов. Виды объектов местного значения муниципального района, поселения, городского области в указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 и пункте 1 части 5 статьи 23 градостроительного кодекса областях, подлежащих отображению на схеме территориального планирования муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном плане городского области, определяются законом субъекта Российской Федерации; **парковка (парковочное место)** - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения; **технический заказчик** - физическое лицо, действующее на профессиональной основе, или юридическое лицо, которые уполномочены застройщиком и от имени застройщика заключают договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, подготавливают задания на выполнение указанных видов работ, предоставляют лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждают проектную документацию, подписывают документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляют иные функции, предусмотренные настоящим Кодексом. Застройщик вправе осуществлять функции технического заказчика самостоятельно;

**программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа** - документы, устанавливающие перечни мероприятий по строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, которые предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с отходами. Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном градостроительным кодексом, генеральных планов такого поселения, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства и соответствующие установленным требованиям надежность, энергетическую эффективность указанных систем, снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека и повышение качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов; **система коммунальной инфраструктуры -** комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов; **нормативы градостроительного проектирования** – совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 градостроительного кодекса, населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований;

**автомобильная дорога -** объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог; **автостоянка -** здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая

площадка, предназначенные только для хранения (стоянки) автомобилей; **парковка** (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения; **улица, площадь** - территории общего пользования, ограниченные красными линиями

улично-дорожной сети населенного пункта; **береговая полоса -** полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего

пользования, которая предназначена для общего пользования; **гаражи -** здания, предназначенные для длительного хранения, парковки, технического

обслуживания автомобилей; **жилой район -** часть жилой территории города, состоящая из группы микрорайонов (кварталов). Обслуживается комплексом культурно-бытовых учреждений периодического пользования; **земельный участок -** часть земной поверхности, границы которой определены в

соответствии с федеральными законами; **зоны застройки индивидуальными жилыми домами -** территории для размещения

отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи; **зоны застройки малоэтажными жилыми домами -** территория для размещения жилых домов этажностью до 3 этажей включительно с обеспечением, как правило, непосредственной связи квартир с земельным участком; **зоны застройки среднеэтажными жилыми домами** - территория для размещения

многоквартирных жилых домов этажностью от 3 до 6 этажей; **зоны застройки жилыми домами повышенной этажности –** территория для размещения

многоквартирных жилых домов этажностью более 6 этажей;

**инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) – с**овокупность реализуемых при строительстве проектных решений, направленных на обеспечение защиты населения и территории и снижение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, от опасностей, возникающих при ведении военных действия или вследствие этих действий, а также диверсиях; **квартал** - основной планировочный элемент застройки, ограниченный красными линиями. В границах жилого квартала могут выделяться земельные участки для размещения отдельных домов, группы жилых домов, объектов повседневного, периодического пользования. Размер территории квартала определяется с учетом: климатических условий, радиусов доступности объектов повседневного пользования, требований к проектированию улично-дорожной сети, типам застройки; **коэффициент застройки (Кз) -** отношение территории земельного участка, которая может

быть занята зданиями, ко всей площади участка (в процентах); **коэффициент плотности застройки (Кпз) -** отношение площади всех этажей зданий и

сооружений к площади участка;

**маломобильные группы населения -** люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве (инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди преклонного возраста, люди с детскими колясками и т.п.); **микрорайон -** планировочный элемент жилой застройки; **места захоронения -** часть пространства объекта похоронного назначения, предназначенная

для захоронения останков или праха умерших или погибших; **пешеходная зона -** территория, предназначенная для передвижения пешеходов, на ней не допускается движение транспорта за исключением специального, обслуживающего эту территорию; **объекты озеленения общего пользования** – парки культуры и отдыха (общегородские,

районные), детские, спортивные парки (стадионы), парки тихого отдыха и прогулок, сады жилых районов и микрорайонов, скверы, бульвары, озелененные полосы вдоль улиц и набережных, озелененные участки при общегородских торговых и административных центрах, лесопарки; **парк** – озелененная территория общего пользования, представляющая собой

самостоятельный архитектурно-ландшафтный объект; **сад** – озелененная территория общего пользования в селитебной зоне с возможным

насыщением зрелищными, спортивно-оздоровительными и игровыми сооружениями; **сквер** – озелененная территория общего пользования, являющаяся элементом оформления площади, общественного центра, магистрали, используемая для кратковременного отдыха и пешеходного транзитного движения;

**плотность застройки -** суммарная поэтажная площадь застройки наземной части зданий и сооружений в габаритах наружных стен, приходящаяся на единицу территории участка (квартала)

(тыс. кв. м/га);

**процент застройки -** отношение суммарной площади земельного участка, которая может

быть застроена, ко всей площади земельного участка.

**централизованная система водоотведения (канализации)** – комплекс технологически

связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения; **трансформаторная подстанция** – электрическая подстанция, предназначенная для преобразования электрической энергии одного напряжения в электрическую энергию другого напряжения с помощью трансформаторов; **подстанция** – электроустановка, служащая для преобразования и распределения

электроэнергии и состоящая из трансформаторов или других преобразователей энергии, распределительных устройств, устройств управления и вспомогательных сооружений; **распределительный пункт** – распределительное устройство, предназначенное для приема и

распределения электроэнергии на одном напряжении без преобразования и трансформации, не входящее в состав подстанции; **природный газ** – горючая газообразная смесь углеводородов с преобладающим содержанием метана, предназначенная в качестве сырья и топлива для промышленного и коммунально-бытового использования; **пункт редуцирования газа** – технологическое устройство сетей газораспределения и газопотребления, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его в заданных пределах независимо от расхода газа; **переработка отходов** – деятельность, связанная с выполнением технологических процессов по обращению с отходами для обеспечения повторного использования в народном хозяйстве полученных сырья, энергии, изделий и материалов;

# Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного проектирования

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегического планирования, определяющими и содержащими цели и задачи социально-экономического развития территории.

Местные нормативы градостроительного проектирования направлены на решение следующих основных задач:

1. установление расчетных показателей, применение которых необходимо при разработке или корректировке градостроительной документации;
2. распределение используемых при проектировании расчетных показателей на группы по видам градостроительной документации (словосочетания «документы градостроительного проектирования» и «градостроительная документация» используются в местных нормативах градостроительного проектирования как равнозначные);
3. обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения, установленным в документах стратегического планирования муниципального образования;
4. обеспечение постоянного контроля за соответствием решений градостроительной документации, изменяющимся социально-экономическим условиям на территории муниципального образования.

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования разработаны с учетом следующих требований:

* охраны окружающей среды;
* санитарно-гигиенических норм;
* охраны памятников истории и культуры;
* беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп граждан в здания, сооружения и их комплексы, с учетом приспособления указанных объектов для использования их инвалидами и маломобильными группами граждан;
* интенсивности использования территорий иного назначения, выраженной в процентах застройки, иных показателях;
* пожарной безопасности.

4.1. Общая характеристика состава и содержания местных нормативов

градостроительного проектирования муниципального образования

В соответствии с ч.5 ст.29.[2](consultantplus://offline/ref=0E6612F33C52406EFC5F0AEBA2ED64559100616218FA70610DEC1AD5C43CE919B3C903F9EA39ECFFW5KFE) ГрК РФ **нормативы градостроительного проектирования** включают в себя:

1. основную часть (предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными [ч.3](consultantplus://offline/ref=0E6612F33C52406EFC5F0AEBA2ED64559100616218FA70610DEC1AD5C43CE919B3C903F9EA39ECFFW5K1E)[,4 ст. 29.2](consultantplus://offline/ref=0E6612F33C52406EFC5F0AEBA2ED64559100616218FA70610DEC1AD5C43CE919B3C903F9EA39ECFFW5K0E) ГрК РФ, населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований);
2. материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части **нормативов градостроительного проектирования**;
3. правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части **нормативов градостроительного проектирования**.

1. Административно-территориальное устройство сельского поселения

**Кузьмино-Отвержский** сельсовет**.**

5.1 Общие сведения о сельском поселении и его территории

Сельское поселение Кузьмино-Отвержский сельсовет - административно-территориальная единица Липецкого района Липецкой области. Территория поселения расположена на северовостоке Липецкого муниципального района Липецкой области. Поселение граничит: на севере – с сельским поселением Тележенский сельсовет, на юге – с территорией города Липецк, на западе – с сельским поселением Новодеревенский сельсовет, на северо-западе – с сельским поселением Лубновский сельсовет, на востоке – с сельским поселением Введенский сельсовет, на северовостоке с сельским поселением Большекузьминский сельсовет.

В границе сельского поселения находятся 7 населенных пунктов: с. Кузьминские Отвержки, д. Копцевы Хутора, д.Студеные Выселки, с. Тюшевка, д. Малашевка, д. Давыдовка и д. Дареновка.

Объекты социальной сферы, находящиеся на территории сельского поселения:

администрация сельского поселения, участковый пункт полиции, общеобразовательная школа в с. Кузьминские Отвержки и ее филиал в с. Тюшевка, три детских сада, межпоселенческий центр культуры и досуга с библиотекой в д. Копцевы Хутора, поселенческий центр культуры и досуга с библиотекой в с. Тюшевка, библиотека в д. Студеные Выселки, терапевтическое отделение, амбулатория, два Фапа, три отделения почтовой связи.

# Административный центр поселения – село Кузьминские Отвержки .

**Численность населения составляет:**

По данным статистики на начало 01.01.2015 г. **5156** чел.

По данным администрации сельского поселения на 01.01.2016 г. **5367** чел

**Территория** – 14,44 тыс. га.

**Плотность населения** – 0,36 чел./га (2015 г.); 0,37 чел./га (2016 г).

(из РНГП Липецкой области)

По данным на 01.01.2015 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование муниципального образования | Площадь территории,    гектар | Численность населения,  человек (на  01.01.2015 г) | плотность населения    чел/га | Количество населенных  пунктов |
|  | ЛИПЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | 154526 | 50096 | 0,32 | 86 |
|  | Сельское поселение Боринский сельсовет | 5633,65 | 6367 | 1,13 | 1 |
|  | Сельское поселение Большекузьминский сельсовет | 2740 | 811 | 0,3 | 1 |
|  | Сельское поселение Васильевский сельсовет | 6082 | 611 | 0,1 | 3 |
|  | Сельское поселение Введенский сельсовет | 7133 | 4347 | 0,6 | 5 |
|  | Сельское поселение Вербиловский сельсовет | 3364 | 775 | 0,23 | 1 |
|  | Сельское поселение Грязновский сельсовет | 3508 | 445 | 0,13 | 1 |
|  | Сельское поселение Ивовский сельсовет | 8104 | 446 | 0,06 | 8 |
|  | Сельское поселение Косыревский сельсовет | 5331 | 2651 | 0,5 | 6 |
|  | Сельское поселение Круто-Хуторской сельсовет | 7808 | 1026 | 0,13 | 3 |
|  | **Сель. поселение Кузьмино-Отвержский сельсовет** | **14440** | **5156** | **0,36** | **7** |
|  | Сельское поселение Ленинский сельсовет | 10247 | 5927 | 0,58 | 4 |
|  | Сельское поселение Лубновский сельсовет | 7650 | 1137 | 0,15 | 4 |
|  | Сельское поселение Новодеревенский сельсовет | 9097 | 2969 | 0,33 | 3 |
|  | Сельское поселение Новодмитриевский сельсовет | 8898 | 1175 | 0,13 | 7 |
|  | Сельское поселение Падовский сельсовет | 9155,35 | 831 | 0,09 | 4 |
|  | Сельское поселение Пружинский сельсовет | 6693 | 757 | 0,11 | 3 |
|  | Сельское поселение Сенцовский сельсовет | 7829 | 2375 | 0,3 | 6 |
|  | Сельское поселение Стебаевский сельсовет | 13644 | 845 | 0,06 | 9 |
|  | Сельское поселение Сырский сельсовет | 3684 | 8742 | 2,37 | 3 |
|  | Сельское поселение Тележенский сельсовет | 5545 | 532 | 0,1 | 3 |
|  | Сельское поселение Частодубравский сельсовет | 7940 | 2171 | 0,27 | 4 |

5.2 Природно-климатические условия сельского поселения

Кузьмино-Отвержское сельское поселение расположено на востоке Липецкого района и представляет собой волнистую возвышенность, сильно пересеченную балками и оврагами, занимающими более 10% территории.

Кузьмино-отвержский сельсовет относится к лесодефицитным сельсоветам Липецкого района. Леса на территории сельсовета расположены неравномерно и представляют собой отдельные мелкие лесные урочища, далеко разбросанные друг от друга, занимающие преимущественно склоны оврагов и балок. Леса служат защитой почвы от водной и ветровой эрозии, а также выполняют санитарно-гигиенические, оздоровительные, эстетические и другие функции.

По территории СП протекает река Кузьминка. Река имеет исток у села Плоская Кузьминка, далее протекает через села Кузьминские Отвержки, Студёные Выселки, Тюшевка и в селе Большая Кузьминка впадает в реку Воронеж. Кузьминка имеет приток, который также называют Кузьминкой: он начинается в районе села Новодмитриевка, протекает через деревню Кузьминку, далее с северо-запада окружает Северный Рудник и в селе Кузьминские Отвержки примыкает к основному руслу. Основное русло на участке Плоская Кузьминка — Тюшевка, а также приток пересыхают.

Климатическая характеристика

Липецкий район Липецкой области согласно карте климатического районирования (СНиП 2301-99) расположен во II В климатическом районе. Климат района умеренно-континентальный, с теплым летом и умеренно-холодной зимой. Район отличается неравномерным выпадением осадков в течение года. Максимальное количество выпадает в теплое время года (с мая по октябрь). Сумма осадков за этот период 600 - 650 мм.

Вегетационный период 180 дней.

Среднегодовая температура воздуха составляет – плюс 4,5°С.

Абсолютный минимум - минус 38°С. максимум - плюс 39°С.

Максимальная глубина промерзания грунта – 130 см.

Максимальная средняя декадная высота снежного покрова – 47 см.

На территории поселения, большую часть года, преобладают ветры западного и северо- западного направления (28 и 34% соответственно).

Повторяемость (%) направлений и средняя скорость ветров по метеостанции Липецк

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| Средняя за год | 12 | 10 | 8 | 13 | 11 | 15 | 15 | 16 |

Инженерно-геологические условия

В физико-географическом отношении территория поселения - возвышенная эрозионноденудационная равнина, сформировавшаяся на контакте Среднерусской возвышенности с ОкскоДонской равниной.

Естественная история региона определила основные черты геоморфологического строения и ландшафтной мозаики территории. Самыми древними породами, выходящими на поверхность, являются породы девона. Они распространены повсеместно, с ними связаны многочисленные месторождения карбонатного и строительного сырья. Выше залегают отложения юры, мела, палеогена, неогена (пески, песчаники, глины, мергели).

Коренные отложения повсеместно, за исключением отдельных участков по долинам рек, перекрыты четвертичными отложениями. В неоген-четвертичных отложениях разведаны месторождения легкоплавких глин и строительных песков.

5.3 Социально-демографический состав и плотность населения сельского поселения

По данным администрации сельского поселения на 1 января 2016 года численность населения составила **5367**  человек. Плотность населения составляет **0,37** человек на гектар.

Для современной демографической ситуации в поселении характерно устойчивое повышение **численности населения** за счет миграционного притока, в основном за счет населения города Липецка и области.

5.4 Общие принципы зонирования территорий сельского поселения

5.4.1 С учетом преимущественного функционального использования территории сельских поселений могут разделяться на следующие функциональные зоны:

* жилые;
* общественно-деловые;
* производственные;
* инженерной инфраструктуры;
* транспортной инфраструктуры;
* сельскохозяйственного использования;
* рекреационного назначения;
* особо охраняемых территорий;
* специального назначения;
* размещения военных и иных режимных объектов; - иные виды зон.

5.4.2 Виды функциональных зон и параметры их планируемого развития определяются документами территориального планирования (генеральные планы сельских поселений).

5.4.3 При функциональном зонировании планировочную структуру сельских поселений следует формировать, обеспечивая компактное размещение и взаимосвязь функциональных зон и функционально-планировочных элементов (жилых районов, кварталов (микрорайонов)), общественных центров, транспортной инфраструктуры; эффективное использование территории с учетом ее градостроительной ценности, допустимой плотности застройки и размеров земельных участков; комплексный учет архитектурных и градостроительных традиций, природноклиматических, ландшафтных и других местных особенностей; охрану окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), доступность объектов, расположенных на территории поселений в пределах нормативных затрат времени, в том числе беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам жилой, социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в соответствии с нормативными требованиями.

5.4.4 При функциональном зонировании территории устанавливаются также зоны с особыми условиями использования территорий: охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе лесопарковые зоны, зеленые зоны, территории, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и другие.

В исторических поселениях следует выделять зоны (районы) исторической застройки.

5.4.5 Санитарно-защитные зоны производственных и иных объектов, выполняющие средозащитные функции, включаются в состав тех функциональных зон, в которых размещаются эти объекты. Допустимый режим использования и застройки санитарно-защитных зон следует принимать в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

5.4.6 При градостроительном зонировании в границах функциональных зон устанавливаются территориальные зоны и подзоны. Состав территориальных зон, а также особенности использования их земельных участков определяются правилами землепользования и застройки сельских поселений области с учетом ограничений, установленных федеральными, региональными нормативными правовыми актами, а также настоящими нормативами.

5.4.7 Границы функциональных и территориальных зон устанавливаются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами функциональных и территориальных зон.

5.4.8 Границы улично-дорожной сети населенных пунктов обозначены красными линиями, которые отделяют эти территории от других зон.

Размещение объектов капитального строительства в пределах красных линий на участках улично-дорожной сети не допускается.

5.4.9  **Для территорий, подлежащих застройке, документацией по планировке территории устанавливаются красные линии, которыми определяются границы зон допустимого размещения зданий и сооружений по отношению к красным линиям, границам зон транспортной и инженерной инфраструктур. Для застроенных ранее территорий требуется установление (восстановление) красных линий путем разработки схем красных линий в координатном режиме с учетом данных БТИ.**

5.4.10 В составе баланса существующего и проектного использования земель необходимо выделять земли государственной собственности (федерального и регионального значения), муниципальной собственности, частной собственности, земли, на которые собственность не разграничена в соответствии с данными соответствующих кадастров.

6. Стратегия социально-экономического развития сельского поселения

**Кузьмино-Отвержский** сельсовет Липецкого муниципального района

Стратегия социально-экономического развития **Кузьмино-Отвержского** сельского поселения

основывается на следующих положениях:

* социальная ориентация, полагающая главной целью Стратегии повышение уровня и качества жизни населения;
* устойчивое развитие поселения, как необходимая система динамики социально- экономических процессов, их сбалансированность и экологичность;
* муниципальное сотрудничество как создание условий для сочетания межмуниципальных, региональных интересов при решении стратегических проблем экономического, социального, экологического и территориального развития.

7. Показатели рекомендуемой обеспеченности количеством мест в детских дошкольных учреждениях и количеством учащихся в общеобразовательных школах на основании анализа численности населения муниципального образования

(района).

7.1 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности количеством мест в детских дошкольных учреждениях и количеством учащихся в общеобразовательных школах по сельскому поселению

На основании проведенных расчетов по **Липецкому** муниципальному району расчетные показатели **минимально допустимого уровня** обеспеченности количеством мест в детских дошкольных учреждениях и количеством учащихся в общеобразовательных школах по муниципальному району, а следовательно и по сельскому поселению составляют:

1. Минимальное количество мест в детских дошкольных учреждениях – **58 мест** на 1 тыс. чел.
2. Минимальное количество мест для учащихся в общеобразовательных школах - **94 мест** на 1 тыс. чел.

7.2 Расчетные показатели обеспеченности количеством мест в детских дошкольных учреждениях и количеством учащихся в общеобразовательных школах по муниципальному району

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **РАЙОН** | **МЕСТА В Д/С** | **КОЛ-ВО УЧ-СЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ** | **КОЛ-ВО**  **УЧ-СЯ**  **1 - 9 КЛАССЫ** | **КОЛ-ВО**  **УЧ-СЯ 10 - 11**  **КЛАССЫ** |
| ЛИПЕЦКИЙ РАЙОН | 58 | 94 | 81 | 13 |

Примечание: Данные показатели должны уточняться с периодичностью в 5 лет с учетом демографии **Липецкого** муниципального района в целом.

8. Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при подготовке местных нормативов градостроительного проектирования.

Федеральные законы

Водный [кодекс](consultantplus://offline/ref=0E6612F33C52406EFC5F0AEBA2ED6455910061611EF370610DEC1AD5C4W3KCE) Российской Федерации;

Градостроительный [кодекс](consultantplus://offline/ref=0E6612F33C52406EFC5F0AEBA2ED64559100616218FA70610DEC1AD5C43CE919B3C903F9EA39ECF8W5K4E) Российской Федерации;

Земельный [кодекс](consultantplus://offline/ref=0E6612F33C52406EFC5F0AEBA2ED6455910061611EFF70610DEC1AD5C4W3KCE) Российской Федерации;

Лесной [кодекс](consultantplus://offline/ref=0E6612F33C52406EFC5F0AEBA2ED6455910169631DFB70610DEC1AD5C4W3KCE) Российской Федерации;

Воздушный кодекс Российской Федерации;

Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=0E6612F33C52406EFC5F0AEBA2ED64559101676218F970610DEC1AD5C4W3KCE) от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=0E6612F33C52406EFC5F0AEBA2ED6455910065691BFF70610DEC1AD5C43CE919B3C903F9EDW3K9E) от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ (ред. от 15.02.2016) "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.04.2016)

Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=0E6612F33C52406EFC5F0AEBA2ED6455910267691BFE70610DEC1AD5C4W3KCE) от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=0E6612F33C52406EFC5F0AEBA2ED64559101676112FE70610DEC1AD5C4W3KCE) от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

[Закон](consultantplus://offline/ref=0E6612F33C52406EFC5F0AEBA2ED6455910167621AFC70610DEC1AD5C4W3KCE) Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» статья 25;

Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=0E6612F33C52406EFC5F0AEBA2ED6455910063691BFC70610DEC1AD5C4W3KCE) от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=0E6612F33C52406EFC5F0AEBA2ED6455910167611BFB70610DEC1AD5C4W3KCE) от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=0E6612F33C52406EFC5F0AEBA2ED64559101676119FC70610DEC1AD5C4W3KCE) от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»;

Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=0E6612F33C52406EFC5F0AEBA2ED6455910062641EFF70610DEC1AD5C4W3KCE) от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=0E6612F33C52406EFC5F0AEBA2ED6455910062641DFA70610DEC1AD5C4W3KCE) от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=0E6612F33C52406EFC5F0AEBA2ED6455910167601FFF70610DEC1AD5C4W3KCE) от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=0E6612F33C52406EFC5F0AEBA2ED6455910366631EF370610DEC1AD5C4W3KCE) от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»;

Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=0E6612F33C52406EFC5F0AEBA2ED64559102686019F370610DEC1AD5C4W3KCE) от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=0E6612F33C52406EFC5F0AEBA2ED6455910369661FFF70610DEC1AD5C4W3KCE) от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»;

Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=0E6612F33C52406EFC5F0AEBA2ED64559100626418F970610DEC1AD5C4W3KCE) от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=0E6612F33C52406EFC5F0AEBA2ED64559101676418FA70610DEC1AD5C4W3KCE) от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=0E6612F33C52406EFC5F0AEBA2ED6455910062621CFD70610DEC1AD5C4W3KCE) от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Иные нормативные акты Российской Федерации

[Распоряжение](consultantplus://offline/ref=0E6612F33C52406EFC5F0AEBA2ED6455910165691CF370610DEC1AD5C4W3KCE)  Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р

(О Социальных нормативах и нормах);

[Распоряжение](consultantplus://offline/ref=0E6612F33C52406EFC5F0AEBA2ED6455910667601FFD70610DEC1AD5C4W3KCE) Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р (О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры);

[Распоряжение](consultantplus://offline/ref=0E6612F33C52406EFC5F0AEBA2ED64559507606918F02D6B05B516D7WCK3E) Правительства Российской Федерации от 25.05.2004 № 707-р (Об утверждении перечней субъектов Российской Федерации и отдельных районов субъектов Российской Федерации (в существующих границах), относящихся к территориям с низкой либо с высокой плотностью населения);

[Постановление](consultantplus://offline/ref=0E6612F33C52406EFC5F0AEBA2ED64559103676913F370610DEC1AD5C4W3KCE) Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 № 860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода»;

[Постановление](consultantplus://offline/ref=0E6612F33C52406EFC5F0AEBA2ED6455910660661BF270610DEC1AD5C4W3KCE) Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

[Постановление](consultantplus://offline/ref=0E6612F33C52406EFC5F0AEBA2ED6455910163611CFA70610DEC1AD5C4W3KCE) Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 296 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»;

[Приказ](consultantplus://offline/ref=0E6612F33C52406EFC5F0AEBA2ED64559101616618F970610DEC1AD5C4W3KCE) Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 613 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований»;

[Приказ](consultantplus://offline/ref=0E6612F33C52406EFC5F0AEBA2ED64559101626518F970610DEC1AD5C4W3KCE) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.04.2014

№ 258н «Об утверждении примерной номенклатуры организаций социального обслуживания»;

[Приказ](consultantplus://offline/ref=0E6612F33C52406EFC5F0AEBA2ED6455910463601CFA70610DEC1AD5C4W3KCE) Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медикосанитарной помощи взрослому населению»;

[Приказ](consultantplus://offline/ref=0E6612F33C52406EFC5F0AEBA2ED64559102636612FC70610DEC1AD5C4W3KCE) Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;

Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов;

[Приказ](consultantplus://offline/ref=0E6612F33C52406EFC5F0AEBA2ED6455970E696112F02D6B05B516D7WCK3E) Министерства транспорта Российской Федерации от 06.08.2008 № 126 «Об утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог».

Нормативные правовые акты Липецкой области

Закон Липецкой области от 08.01.2003 г. № 33-ОЗ «Об охране окружающей среды Липецкой области»;

Закон Липецкой области от 02.07. 2004 г. № 114-ОЗ «О наделении муниципальных образований Липецкой области статусом городского округа, муниципального района, городского и сельского поселения»;

Закон Липецкой области от 23.09.2004 г. № 126-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований Липецкой области»;

Закон Липецкой области от 25.12.2006 г. № 10-ОЗ «Стратегия социально-экономического развития Липецкой области на период до 2020 года»;

Закон Липецкой области от 06.04.2007 г. № 34-ОЗ «О схеме территориального планирования Липецкой области»;

Закон Липецкой области от 01.12.2008 г. № 211-ОЗ «О правовом регулировании некоторых вопросов природопользования в Липецкой области»;

Закон Липецкой области от 29.12.2012 г. № 108-ОЗ «О Программе социально-

экономического развития Липецкой области на 2013 – 2017 годы»;

Закон Липецкой области от 05.03.2015 № 370- ОЗ «О порядке подготовки, утверждения и изменения областных нормативов градостроительного проектирования в Липецкой области»;

Государственная программа Липецкой области «Обеспечение населения Липецкой области качественным жильем, социальной инфраструктурой и услугами ЖКХ», утвержденная постановлением администрации Липецкой области от 13 декабря 2013 года № 588;

Государственные программы Липецкой области, муниципальные программы, принятые в установленном порядке и реализуемые за счет средств бюджета области, местных бюджетов, решений органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов предусматривающих создание объектов регионального значения, объектов межмуниципального значения, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса;

Нормативные правовые акты Липецкого муниципального района

Нормативные правовые акты сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет

Липецкого муниципального района

Решение Совета депутатов сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет № 87 от 25.12.2012 г «Об утверждении генерального плана сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации»;

Решение Совета депутатов сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет № 88 от

25.12.2012 г «Об утверждении правил землепользования и застройки сельского поселения

Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области

Российской Федерации».

Своды правил по проектированию и строительству (СП)

СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*;

СП 145.13330.2012. Свод правил. Дома-интернаты. Правила проектирования;

СП 35-106-2003. Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей;

СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84\*;

СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;

СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002;

СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003;

СП 113.13330.2012. Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99\*;

СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85\*;

СП 39.13330.2012. Свод правил. Плотины из грунтовых материалов. Актуализированная редакция СНиП 2.06.05-84\*;

СП 131.13330.2012. Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная редакция

СНиП 23-01-99\*;

СП 31-115-2006. Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения;

СП 31-113-2004. Бассейны для плавания;

СП 31-112-2004. Физкультурно-спортивные залы. Части 1 и 2;

СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;

СП 35-101-2001. Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения;

СП 35-102-2001. Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам;

СП 31-102-99. Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей;

СП 35-103-2001. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям;

СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003.

Строительные нормы и правила (СНиП)

СНиП 2.07.01-89\* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений (составлены к главе СНиП 2.07.01-89\*);

СНиП 2.05.02-85. Автомобильные дороги;

СНиП 2.01.51-90. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны;

СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления;

СНиП 2.01.28-85. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию.

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН)

[СанПиН](consultantplus://offline/ref=DA0BB10B358C567FD6C08B2690EA003E3BB17429AF0AF583A9D92DA5BF3D9B4E1842B1256275323FX2K5E) 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

[СанПиН](consultantplus://offline/ref=DA0BB10B358C567FD6C08B2690EA003E3BB37D24A800F583A9D92DA5BF3D9B4E1842B1256275323FX2K4E) 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

[СанПиН](consultantplus://offline/ref=DA0BB10B358C567FD6C08B2690EA003E3BB5792DAB03F583A9D92DA5BF3D9B4E1842B1256275323FX2K5E) 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

[СанПиН](consultantplus://offline/ref=DA0BB10B358C567FD6C08B2690EA003E3BB37E28A801F583A9D92DA5BF3D9B4E1842B1256275323FX2K4E) 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

[СанПиН](consultantplus://offline/ref=DA0BB10B358C567FD6C08B2690EA003E39B47A2CA909A889A18021A7B832C4591F0BBD24627533X3KAE) 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

[СанПиН](consultantplus://offline/ref=DA0BB10B358C567FD6C08B2690EA003E3DB1792FA909A889A18021A7B832C4591F0BBD24627533X3KAE) 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов»;

[СанПиН](consultantplus://offline/ref=DA0BB10B358C567FD6C08B2690EA003E3EB4782BAF09A889A18021A7B832C4591F0BBD24627533X3KBE) 2.1.8/2.2.4.1190-03. «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи»;

[СП](consultantplus://offline/ref=DA0BB10B358C567FD6C08B2690EA003E39B77B2BAE09A889A18021A7B832C4591F0BBD24627533X3KDE) 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

Государственные стандарты (ГОСТ)

ГОСТ Р 52498-2005 Национальный стандарт Российской Федерации Социальное обслуживание населения. Классификация учреждений социального обслуживания;

[ГОСТ](consultantplus://offline/ref=DA0BB10B358C567FD6C08B2690EA003E3BB6782AAF07F583A9D92DA5BFX3KDE) 30772-2001. Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения;

ГОСТ Р 55528-2013 Национальный стандарт Российской Федерации. Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования.

Нормы пожарной безопасности (НПБ)

НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны.

Санитарные нормы (СН)

[СН](consultantplus://offline/ref=DA0BB10B358C567FD6C08B2690EA003E3BB57E25AC07F583A9D92DA5BF3D9B4E1842B1256275323EX2K6E) 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы».

Ведомственные строительные нормы (ВСН)

ВСН 56-78. Инструкция по проектированию станций и узлов на железных дорогах Союза

ССР.

Руководящие документы системы нормативных документов в строительстве (РДС)

РДС 35-201-99. Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры.

Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований Липецкой области, установленные в местных нормативах градостроительного проектирования, применяются при внесении изменений в схему территориального планирования муниципального района, генеральные планы городских округов (ГП городского округа), генеральные планы поселений (ГП поселения), документацию по планировке территории (ДППТ), правила землепользования и застройки муниципальных образований (ПЗЗ).

Утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования подлежат применению:

* органами государственной власти Липецкой области при осуществлении ими контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности;
* органами местного самоуправления при осуществлении постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся социальноэкономическим условиям на территории при принятии решений о развитии застроенных территорий муниципальных образований;
* разработчиками градостроительной документации, заказчиками градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования, установленные местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования Липецкой области, **не могут быть ниже** предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований Липецкой области, установленных региональными нормативами градостроительного проектирования Липецкой области.

В случае внесения изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования Липецкой области, в результате которых предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований Липецкой области станут выше расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования, установленных местными нормативами градостроительного проектирования, применению подлежат расчетные показатели региональных нормативов градостроительного проектирования Липецкой области с учетом требований федерального законодательства.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального образования, установленные местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования Липецкой области, не могут превышать предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований Липецкой области, установленных региональными нормативами градостроительного проектирования Липецкой области.

В случае внесения изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования Липецкой области, в результате которых предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных образований Липецкой области станут ниже расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального образования, установленных местными нормативами градостроительного проектирования, применению подлежат расчетные показатели региональных нормативов градостроительного проектирования (РНГП) Липецкой области с учетом требований федерального законодательства.

В случае размещения и строительства на территории сельского поселения объектов местного значения муниципального района или объектов регионального значения применяются соответственно расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования (МНГП) Липецкого района или расчетные показатели региональных нормативов градостроительного проектирования (РНГП) Липецкой области.

Приложения

Приложение 1

Сведения о динамике численности населения сельского поселения КузьминоОтвержский сельсовет Липецкого района в период с 2005 по 2016 гг. и количестве и вместимости социально значимых объектов, расположенных на территории сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет

Динамика численности населения, (чел)

|  |  |
| --- | --- |
| 2005 год | 4850 |
| 2006 год | 4976 |
| 2007 год | 5003 |
| 2008 год | 5007 |
| 2009 год | 5004 |
| 2010 год | 5004 |
| 2011 год | 5008 |
| 2012 год | н/д |
| 2013 год | н/д |
| 2014 год | н/д |
| 2015 год | 5156 |
| 2016 год | 5367 (по данным СП) |

Численность населения, (чел) по данным администрации поселения на 01.01.2016г

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование населенного пункта | Общая численность |
| с. Кузьминские Отвержки | 1773 |
| д. Копцевы Хутора | 1828 |
| д.Студеные Выселки | 725 |
| с. Тюшевка | 756 |
| д. Малашевка | 248 |
| д. Давыдовка | 28 |
| д. Дареновка. | 9 |
| Итого: | 5367 |

Социальные объекты сельского поселения **Кузьмино-Отвержский** сельсовет

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Адрес | показатели | примечание |
| администрация сель.  поселения | с. Кузьминские Отвержки, ул. Молодежная, д.1 |  |  |
| опорный пункт | д.Копцевы Хутора, ул. Котовского д.6а |  |  |
| отделение связи | д.Копцевы Хутора, ул. Котовского д.6 |  |  |
| отделение связи | д.Студеные Выселки, ул. Ленина, д.44а |  |  |
| отделение связи | с.Тюшевка, ул. Центральная, |  |  |
|  |  |  |  |
| Терапевтическое отделение | с. Кузьминские Отвержки, ул. Молодежная, д.2 | 50  к./мест |  |
| Амбулатория | с. Кузьминские Отвержки, ул. Первомайская, д.58а | 50 пос/смену |  |
| ФАП | д. Студеные Выселки, ул. Ленина, д.46б | 15 пос. в смену |  |
| ФАП | с. Тюшевка, ул. Центральная,  д.19 | 15 пос. в смену |  |
| МБДОУ Детский сад «Петушок» | д.Копцевы Хутора, ул. Котовского, д.1а | 120 |  |
| МБДОУ Детский сад «Родничок» | с.Тюшевка, ул Центральная,  д.6 | 35 |  |
| Детский сад | д.Студеные Выселки, ул. Комсомольская, д.20 | 35 |  |
| МБОУ СОШ | с. Кузьминские Отвержки, ул. Школьная, д.20 | 460 |  |
| МБОУ СОШ | с. Тюшевка, ул Центральная, д.16 | 150 |  |
| МБУК  Межпоселенческий центр культуры и досуга | д. Копцевы Хутора,  ул. Котовского, д.6а | 400 |  |
| МБУК Кузьмино- Отвержский центр культуры и досуга | с. Тюшевка, ул.  Центральная, д.18 | 300 |  |
| Библиотека | д. Копцевы Хутора,  ул. Котовского, д.6а |  |  |
| Библиотека | с. Тюшевка, ул.  Центральная, д.18 |  |  |
| Библиотека | д. Студеные Выселки, ул. Ленина, д.44а |  |  |

Приложение 2

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельского поселения **Кузьмино-**

**Отвержский** сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области на 2014-

2020 годы»

(постановление администрации сельского поселения Кузьмино-Отвержскийсельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области №1 от 16.01.2014 г.)